AFsfc2jww version 1.10
                                         Copyright(C) 2020-2025 AFsoft
----------------------------------------------------------------------
１．動作環境

　　パソコン：WindowsVista以降の動作するパソコン
　　メモリ　：２ＧＢ以上（ＯＳが１ＧＢ程使用します）
		※Windows10〜の場合は、OSが2〜4GB程使用すると想定
		　されるため、メモリは8GB以上搭載する事を推奨します
　　ＯＳ　　：WindowsVista以降 日本語版
　　ＨＤＤ　：インストール先に一時ファイルを作成しますので
　　　　　　　充分な空き容量を用意しておいて下さい。
		※Windows10〜の場合は、OSが非常に重い為、
		　ＨＤＤではなくＳＳＤを推奨します

２．開発環境

　　開発用PC：lenovo Core i5-3210M メモリ4GB Windows7 Home 64bit
　　開発言語：Embarcadero Delphi XE4 Professional VCL & FMX
　　本ソフトウェアは、32bitアプリケーションです

３．概要

　　SXF仕様 SFCファイルを Jw_cad データに変換するソフトウェアです。
	対応SXFファイル レベル２ Ver.3.1
	　SFC形式(ANSI、UTF8)
	Jw_cad データ
	　JWW形式：Windows版 Jw_cad 図面データ
	　　　SFC形式が通常のANSI(Shift-JIS)である場合、6.00形式対応
			　　　 UTF8(Uniocde)である場合、7.00形式対応
					　(Ver.10.01.x Unicodeデータ)

　　本ソフトウェアは JACICライブラリを使用しておりません。
　　（※JACICへのライブラリ使用許可申請は行っております）

　　本ソフトウェアはシェアウェアです。
	※レジストしていない場合＝［評価版］の場合
	　変換出来るのは１ファイルだけに制限され、
	　設定のうち以下の項目は固定化されます。
	　　用紙フィーチャを作図するレイヤ：[Ｆ]−(Ｆ)
	　　ハッチング(塗り)　　　　　　　：間隔を図寸mm指示
	　　スプライン区間分割数　　　　　：7
	　　クロソイド全長分割数　　　　　：300
	　　図寸mm間隔　　　　　　　　　　：0.5
	　試用時間は２分となります。
	　それ以外については正規版と同様です。

　　ZIP圧縮を行っておりますので、任意フォルダに解凍（展開）を
　　行って使用して下さい。（フォルダ名は余り長過ぎないようにして下さい）
　　解凍された EXEファイルを実行する際に
	「WindowsによってPCが保護されました」
　　と表示されて実行出来ない場合は、エクスプローラにて
　　「AFSFC2JWW.EXE」及び「AFSFC2JWWSUB.EXE」をそれぞれ
　　右クリックメニューのプロパティを表示させ、
　　「全般」タブ画面の一番下にある［ブロックの解除］ボタンをクリックし
　　［ＯＫ］ボタンを押してプロパティ画面を閉じて下さい。
	※Windows10〜の場合は、［全般タブ］画面の一番下にあるセキュリティ
	　の「□許可する」にチェックを入れ［ＯＫ］ボタンを押して下さい。

　　本ソフトウェア「AFSFC2JWW」のショートカットを作成しておき、
　　そのショートカットに SFCファイルをドラッグ＆ドロップするか、
　　又は、本ソフトウェアを起動しておき、
　　本ソフトウェアの画面上に SFCファイルをドラッグ＆ドロップする事によって
　　ファイル変換を行います。

４．操作方法

　４−１．設定
　　保存先
	保存先（変換したファイルを保存する場所）を、
	デスクトップにするか、マイドキュメントにするか、
	変換元ファイルと同じフォルダにするか、任意の指定フォルダにするか
	変換するたびに毎回指定するか、を指示して下さい。
	指定フォルダを選択した場合は、[参照]ボタンをクリックして
	変換後のフォルダを指定して下さい。
	変換後のJWWファイル名は、変換元ファイルと同じ名前のファイル
	（拡張子は「.jww」）となります。
	保存先に既に同じ名前のファイル名が存在する場合には、
	ファイル名に枝番が付きます（例：ABC~1.JWW 等）。
　　変換元ファイル
	SFCファイルを
	本ソフトウェアのショートカットにドラッグ＆ドロップするか、
	本ソフトウェアを起動しておき、本ソフトウェアの画面上に
	ドラッグ＆ドロップする事によって、ファイル変換を行います。
	「ここをクリックして・・・」の文字をクリックし、
	SFCファイルを選択する事でファイル変換を行う事も出来ます。
　　
　　画面スタイル
	本ソフトウェアの外観を指定します。
	選択をした直後は画面は変わりませんが、次回起動時に変わります。
	※開発言語の制限で画面直後の変化を確認する事が出来ません
　　ＳＦＣのエンコード
	SFCファイルのエンコード方式を以下のうちから選択して下さい。
	［ANSI（ShiftJIS）］　［UTF8（Unicode）］
	本ソフトウェアでは、SFCファイルのエンコードを自動認識する事は
	出来ませんので、通常は［ANSI］を選択しておき、もし文字化けが出たり
	正常に変換できない場合は［UTF8］を選択して変換し直してみて下さい。
	※通常、SXF仕様はANSI（Shift-JIS）となっており、
		Unicode（UTF-8）の仕様は存在しません。しかし、
	　各ソフトウェアが独自的に UTF-8出力される可能性があるため、
	　この設定を用意しています。
　　用紙フィーチャを作図するレイヤ
	[０]−(０)、[Ｆ]−(Ｆ)　のうち　いずれかを選択して下さい。
	各データのレイヤは
	[０]−(０)を選択した場合は、[０]−(１)から[Ｆ]−(Ｆ)まで
	[Ｆ]−(Ｆ)を選択した場合は、[０]−(０)から[Ｆ]−(Ｅ)まで
	を使います。
	256レイヤ全て使用している場合、最後のレイヤと同じになります。
　　□折線→連続線に曲線属性を付ける
	SFCファイルの折線フィーチャを複数の直線データに変換する際、
	チェックを入れた場合には曲線属性を付加します。
　　□スプライン／クロソイドに曲線属性
	SFCファイルのスプラインフィーチャ・クロソイドフィーチャを
	複数の直線データに変換する際、
	チェックを入れた場合には曲線属性を付加します。
　　スプライン区間分割数
	スプラインの通過点区間の分割数を指示します。
	　入力範囲：2〜1000　（デフォルト：32）
	数値が少ない場合、データ量は少なくなりますが、曲線は粗くなります。
	数値が多い場合、曲線は綺麗になりますがデータ量が多くなります。
	※実線以外の破線の場合、分割数が多過ぎると破線が見え難くなりますので
	　注意して下さい。
	※線間角度が 0.5°以下の場合は連結処理が行われます。
	　そのため、指示した線数より少なくなる場合があります。
　　クロソイド全長分割数
	クロソイド１データ全長の分割数を指示します。
	　入力範囲：2〜10000　（デフォルト：500）
	数値が少ない場合、データ量は少なくなりますが、曲線は粗くなります。
	また、作図が乱れる場合があります。
	数値が多い場合、曲線は綺麗になりますがデータ量が多くなります。
	※実線以外の破線の場合、分割数が多過ぎると破線が見え難くなりますので
	　注意して下さい。
	※線間角度が 0.5°以下の場合は連結処理が行われます。
	　そのため、指示した線数より少なくなる場合があります。
　　□ハッチング(ユーザ定義)　無変換
	ハッチング（ユーザ定義）によるハッチング線を変換したくない場合、
	チェックを外して下さい。ハッチング外形線・中抜き線も変換されません。
　　ハッチング（塗り）
	ハッチング（塗り）をどのように変換するかを指示して下さい。
	「無変換」
		→　ハッチング（塗り）は変換されません。
		　　ハッチング外形線・中抜き線も変換されません。
	「間隔を分割数指示」
		→　ブロック図形（部分図・作図グループ・作図部品）・図面内
		　　において　各外形の境界ボックス垂直線を指定分割した値で
		　　一番小さい値となります。
		　　最小分割数を指示して下さい。
			入力範囲：2〜1000
		　※ハッチング間隔は最小 0.01 図寸mm となります。
		　　この場合、最小分割数より大きく分割される場合があります。
	「間隔を図寸mm指示」
		→　ハッチング間隔を図寸値にて指示して下さい。
			入力範囲：0.01〜1000 [図寸mm]
		　　部分図のＹ方向尺度で割った間隔値でハッチングされます。
		　　図寸とは、印刷時での数値です。データ実寸値ではありません。
		　　作図部品の尺度は考慮しません。
　　□部分図のブロック図形を分解
	チェックを入れた場合、最大15個までの部分図を分解し
	レイヤグループ上に展開します。（Jw_cad の古いバージョン仕様に近似）
	レイヤグループの縮尺は部分図の尺度になります。
	部分図のＸ方向尺度とＹ方向尺度が異なる場合は分解しません。
	部分図が回転されている場合、部分図内の要素データを回転処理します。
	Jw_cad では、レイヤはレイヤグループ下で管理される為、部分図毎に
	レイヤを振り分ける作業が行われます。そのため、SXF仕様では異なる部分図
	でもレイヤが同じという事は可能ですが、変換後、部分図＝レイヤグループ
	が異なるため、レイヤも異なる、という事になります。
	部分図が
	　1つの場合は、1部分図辺り レイヤグループは15個、
	　2つの場合は、1部分図辺り レイヤグループは 7個、
	　3つの場合は、1部分図辺り レイヤグループは 5個、
	　4,5の場合は、1部分図辺り レイヤグループは 3個、
	　6,7の場合は、1部分図辺り レイヤグループは 2個、
	　8以上の場合、1部分図辺り レイヤグループは 1個、
	振り分けます。余り分は使用しません。
	各部分図内のレイヤが足りない場合は、最大レイヤとなります。
	各最大レイヤは、SFCファイルで非表示指示されていても表示設定されます。
	用紙フィーチャ、及び、分解されない部分図は、そのレイヤグループ内で
	作図され、その中でレイヤ振り分けが行われます（最大15レイヤ）。
	
	このチェックを入れて変換することにより、Jw_cad でブロック解除をする
	手間は幾分解消されると思われます。また、寸法フィーチャを変換した際の
	寸法グループや連続線の曲線属性も、そのまま保持可能です。
	※分解されない部分図やブロック図形を除きます。
　　□直線寸法を寸法図形化
	チェックを入れて変換することにより、
	直線寸法フィーチャからの変換で、寸法値と寸法値線を
	文字と線データではなく寸法図形データとします。
	1)端点矢印がある場合はそれを始点／終点に
	2)端点矢印がない場合は寸法補助線との交点を始点／終点に
	3)端点矢印・寸法補助線がない場合は、寸法線指定点を始点／終点に
	します。その結果、寸法値線の長さと寸法値が異なる可能性はあります。
	　その場合、移動複写変形により想定外の値になる可能性があります。
	寸法値が無い場合は適用されません。
	また、寸法値に半角文字の数字（0〜9、.、,）以外の文字がある場合は
	寸法図形化は行いません。
	※倍率（尺度）指示のあるブロック図形内にある場合、ブロック図形の
	　外側では　数値内容が変わってしまいます。また、Jw_cad で開くと
	　Jw_cad の寸法値自動調整機能により、数値内容・位置がずれてしまう
	　場合があります。その場合は、このチェックを外すか、
	　「□部分図のブロック図形を分解」のチェックを入れて下さい。
	　（部分図が16個以上ある場合は、寸法図形化チェックを外して下さい）
　　□半径・直径寸法を寸法図形化
	チェックを入れて変換することにより、
	半径寸法・直径寸法フィーチャからの変換で、寸法値と寸法値線を
	文字と線データではなく寸法図形データとします。
	1)端点矢印がある場合はそれを始点／終点に
	2)端点矢印がない場合は、寸法線指定点を始点／終点に
	します。その結果、寸法値線の長さと寸法値が異なる可能性はあります。
	　その場合、移動複写変形により想定外の値になる可能性があります。
	寸法値が無い場合は適用されません。
	また、寸法値に半角文字の数字（0〜9、.、,）以外の文字がある場合は
	寸法図形化は行いません。
	※倍率（尺度）指示のあるブロック図形内にある場合、ブロック図形の
	　外側では　数値内容が変わってしまいます。また、Jw_cad で開くと
	　Jw_cad の寸法値自動調整機能により、数値内容・位置がずれてしまう
	　場合があります。その場合は、このチェックを外すか、
	　「□部分図のブロック図形を分解」のチェックを入れて下さい。
	　（部分図が16個以上ある場合は、寸法図形化チェックを外して下さい）

　４−２．変換仕様
　　図面メモ
	用紙フィーチャの図面名の最初の32バイトをメモ上段に、
	次の32バイトをメモ下段に取得します。
　　用紙サイズ
	用紙サイズ種別が A0〜A4・横の場合はそのまま取得、
	それ以外は、縦サイズが Jw_cad の各用紙サイズ以下である場合はそれに
	それ以上は 100m に設定します。
　　レイヤグループ
	縮尺は全て 1/1 となります。レイヤグループ名は無しとします。
	※　□部分図のブロック図形を分解　にチェックを入れた場合
	　　状況は変わりますので御注意下さい。
	　　縮尺は、分解する部分図の尺度となります。
	　　レイヤグループ名は、部分図の名前となります。
　　レイヤ
	「用紙フィーチャを作図するレイヤ」を除き、最初から順番に使用します。
	レイヤ名には、レイヤフィーチャのレイヤ名がそのまま入り、
	表示非表示を反映します。
	256全レイヤ使用時、256番のレイヤは最後のレイヤに入り、
	256番のレイヤ名・表示非表示は反映されません。
	※　□部分図のブロック図形を分解　にチェックを入れた場合
	　　状況は変わりますので御注意下さい。
	　　分解する部分図毎に、その中で使用しているレイヤで振り分けます。
　　背景色
	SXF属性セットの背景色属性セット：既定義ハッチング Area_control に
	対する ATRU 属性付加機構より、背景色を取得し、JWW形式図面データに
	反映させます。（※その他の ATRS、ATRFには対応しません）
　　線色
	線色はそのまま SXF対応拡張線色（既定義色・ユーザー定義色）として
	反映されます。通常線色にはなりません。
	線色の標準線幅は 0.18mm となります（Jw_cad のデフォルト設定と同じ）。
　　線種
	線種はそのまま SXF対応拡張線種（既定義線種・ユーザー定義線種）として
	反映されます。通常線種にはなりません。
　　線幅
	線幅は、0.18mmの場合は「0」値、それ以外の場合はその値で
	各データ毎の線幅として反映されます。
　　文字フォント
	文字フォント名はそのまま文字データ、寸法図形データの文字データの
	フォント名へそのまま反映されます。
	※PC内に存在するか・しないか、和文フォントか欧文フォントか、
	　のチェックは行いません。
　　図面表題欄フィーチャ
	未対応
　　用紙フィーチャ
	図面名の先頭64バイト分を図面メモに変換します。
	用紙サイズ・縦横区分・自由用紙横長/縦長を用紙サイズに変換します。
	但し、Jw_cad の仕様に用紙縦向きや自由サイズというものはありませんので
	縦長さが Jw_cad の用紙に入るよう用紙サイズがセットされます。
　　部分図
	部分図指定のブロック図形に変換します。
	配置の際、レイヤコード無定義の場合、レイヤ優先フラグをオンにします。
	※　□部分図のブロック図形を分解　にチェックを入れた場合
	　　状況は変わりますので御注意下さい。
	　　Ｘ方向尺度とＹ方向尺度が同じ部分図（最大15個）はブロック図形
	　　とはならずレイヤグループ上に分解されます。
　　作図グループ
	作図グループ指定のブロック図形に変換します。
	配置の際、レイヤコード無定義の場合、レイヤ優先フラグをオンにします。
　　作図部品
	作図部品指定（Jw_cadでの通常状態）のブロック図形に変換します。
	配置の際、レイヤコード無定義の場合、レイヤ優先フラグをオンにします。
　　複合曲線
	ハッチングで指示される際、表示非表示フラグが「表示」の場合、
	複合曲線を構成する折線・円弧・楕円弧・スプライン・クロソイドを
	変換します。
　　
　　点マーカ
	そのまま点マーカに変換します。
　　線分
	直線データに変換します。
　　折線
	複数の直線データに変換します。
	「□折線→連続線に曲線属性を付ける」にチェックを入れた場合は
	　直線データに曲線属性が付加されます。
	　チェックオフ時には、曲線属性は付きません。
	※ブロック図形編集時、ブロック図形編集終了時に
	　Jw_cad 〜8.25aの仕様では曲線属性クリアされますので御注意下さい。
　　円・円弧・楕円・楕円弧
	円弧データに変換します。
　　文字要素
	文字データに変換します。
	文字フォントは SFCファイルで定義されているものがそのまま入ります。
	文字種は 0 （任意サイズ；Freeサイズ）となります。
	スラント角度が 5°以上の場合、斜体文字となります。
	※縦字の半角文字の場合、Jw_cad 上ではピッチが重なるように
	　表示されますが、これは Jw_cad の仕様です。
	　また、SFCファイルを作成したCADでの表示と異なる場合がありますが
	　それは CADによる仕様の違いですので完全一致させる事は出来ません。
	※プロポーショナルフォントを使用している場合、Jw_cad 上ではピッチが
	　重なるように表示される場合がありますが、これは Jw_cad の仕様です。
	　その場合は Jw_cad 上で文字間隔を「0.01」に変更して下さい。
　　スプライン
	複数の直線データに変換します。
	通過点区間を指定分割します（デフォルト32、分割後0.5°補正）。
	※SXF仕様のスプラインは、３次ベジェ曲線です。
	　１区間は、通過点〜制御点１〜制御点２〜通過点の４点で構成されます。
	　この４点間の線分数を指定する事になります。
	「□スプライン／クロソイドに曲線属性」にチェックを入れた場合は
	　直線データに曲線属性が付加されます。
	　チェックオフ時には、曲線属性は付きません。
	※ブロック図形編集時、ブロック図形編集終了時に
	　Jw_cad 〜8.25aの仕様では曲線属性クリアされますので御注意下さい。
　　クロソイド
	複数の直線データに変換します。
	全長を500分割します（分割後0.5°補正）。
	「□スプライン／クロソイドに曲線属性」にチェックを入れた場合は
	　直線データに曲線属性が付加されます。
	　チェックオフ時には、曲線属性は付きません。
	※ブロック図形編集時、ブロック図形編集終了時に
	　Jw_cad 〜8.25aの仕様では曲線属性クリアされますので御注意下さい。
　　複合図形配置
	ブロック図形挿入データに変換します。
　　既定義シンボル
	未対応（※SXF仕様でも明確な定義はありません）
　　直線寸法
	文字データ・直線データ・点マーカデータに変換します。
	　　□直線寸法を寸法図形化　にチェックを入れた場合には
	　　寸法図形データ・直線データ・点マーカデータに変換します。
	寸法属性が付加されます。
	寸法グループ化（曲線属性化）されます。
	※SXF仕様に「累進寸法」は存在せず「直線寸法」で表現されます。
	　そのため寸法値の属性フラグに「累進」を付ける事は出来ません。
	※ブロック図形編集時、ブロック図形編集終了時に
	　Jw_cad 〜8.25aの仕様では曲線属性クリアされますので御注意下さい。
　　弧長寸法
	文字データ・円弧データ・直線データ・点マーカデータに変換します。
	寸法属性が付加されます。
	寸法グループ化（曲線属性化）されます。
	※ブロック図形編集時、ブロック図形編集終了時に
	　Jw_cad 〜8.25aの仕様では曲線属性クリアされますので御注意下さい。
　　角度寸法
	文字データ・円弧データ・直線データ・点マーカデータに変換します。
	寸法属性が付加されます。
	寸法グループ化（曲線属性化）されます。
	※ブロック図形編集時、ブロック図形編集終了時に
	　Jw_cad 〜8.25aの仕様では曲線属性クリアされますので御注意下さい。
　　半径寸法
	文字データ・直線データ・点マーカデータに変換します。
	　　□半径・直径寸法を寸法図形化　にチェックを入れた場合には
	　　寸法図形データ・直線データ・点マーカデータに変換します。
	寸法属性が付加されます。
	寸法グループ化（曲線属性化）されます。
	※ブロック図形編集時、ブロック図形編集終了時に
	　Jw_cad 〜8.25aの仕様では曲線属性クリアされますので御注意下さい。
　　直径寸法
	文字データ・直線データ・点マーカデータに変換します。
	　　□半径・直径寸法を寸法図形化　にチェックを入れた場合には
	　　寸法図形データ・直線データ・点マーカデータに変換します。
	寸法属性が付加されます。
	寸法グループ化（曲線属性化）されます。
	※ブロック図形編集時、ブロック図形編集終了時に
	　Jw_cad 〜8.25aの仕様では曲線属性クリアされますので御注意下さい。
　　引出し線
	文字データ・直線データ・点マーカデータに変換します。
	寸法属性が付加されます。
	寸法グループ化（曲線属性化）されます。
	※ブロック図形編集時、ブロック図形編集終了時に
	　Jw_cad 〜8.25aの仕様では曲線属性クリアされますので御注意下さい。
　　バルーン
	文字データ・直線データ・円弧データ・点マーカデータに変換します。
	寸法属性が付加されます。
	寸法グループ化（曲線属性化）されます。
	※ブロック図形編集時、ブロック図形編集終了時に
	　Jw_cad 〜8.25aの仕様では曲線属性クリアされますので御注意下さい。
　　ハッチング（既定義（外部定義））
	未対応（※SXF仕様でも、背景色を除き、明確な定義はありません）
　　ハッチング（塗り）
	複合曲線で囲まれた内部を、水平のハッチング線でハッチングします。
	（※部分図・作図部品が傾いている場合、ハッチング線も同じく傾きます）
	ハッチング線は実線・標準幅となります。
	ハッチング線にはハッチング属性が付加されます。
	通過点は部分図原点／用紙シート原点(0,0)となります。
	指定複合曲線の表示フラグが「表示」の場合は、その曲線も変換します。
	「無変換」を指示した場合は変換しません。
		外形線・中抜き線も変換しません。
	「間隔を分割数指示」
		ブロック図形（部分図・作図グループ・作図部品）・図面内で
		各外形の境界ボックス垂直線を指定分割した値の一番小さい値で
		ハッチングします。
	「間隔を図寸mm指示」
		指示した間隔値（図寸mm）でハッチングします。
　　ハッチング（ユーザ定義）
	複合曲線で囲まれた内部を、指定値でハッチングします。
	指定複合曲線の表示フラグが「表示」の場合は、その曲線も変換します。
	□ハッチング(ユーザ定義)　無変換 チェックオン時は
	ハッチングは変換しません。外形線・中抜き線も変換しません。
　　ハッチング（パターン）
	未対応（※SXF仕様でもシンボル名に関する明確な定義はありません）
　　画像（ラスタ）
	SXF属性セットの画像属性セット：折線に対する ATRU 属性付加機構より、
	画像ファイル名を取得し、
	画像データ＝Jw_cadでの文字データ（画像参照文字列）として
	反映させます。（※その他の ATRS、ATRFには対応しません）
	保存先フォルダに　指定の画像ファイルが存在しない場合は
	画像ファイルのコピーを行います。
	（※既に同じ名前の画像ファイルが存在する場合はコピーされません）
	※画像は、SXF仕様上、必ず図面シート上に配置されます。
	　複合図形定義内に配置された画像は、SXFブラウザ等と同様、変換不可。
	※画像配置は、SXF仕様上、ポリライン座標値をそのまま取得します。
	　画像の複合図形配置の際の座標・回転角・尺度は、SXFブラウザ等と同様、
	　無視します。
	※Jw_cad で画像ファイル（TIFF形式・JPEG形式）を表示させるためには
	　TIFF用Susieプラグイン・JPEG用Susieプラグインを
	　導入しておく必要があります。
	※本ソフトで変換するJWW形式データは Ver.6.00形式ですので
	　画像同梱を行う事は出来ません。
	　（※Jw_cad Ver.6.x に画像同梱の機能はありません）
	　（※SFCファイルのエンコードを「UTF8（Unicode）」にした場合、
		Ver.7.00形式で保存しますが画像同梱は行いません）
　　等高線
	未対応
　　その他の属性
	未対応

５．このソフトウェアについて

　　本ソフトウェアの翻案・著作権表示の書き換え・無断改造・無断配布・
　　無断転載・無断販売等を禁止します。
　　本ソフトウェアを利用する場合、利用者の責任の上で行って下さい。
　　本ソフトウェアを利用する事により損害等が生じた場合、
　　当方はいかなる保証も行いません。
　　また、本ソフトウェアについての質問・要望・修正要求等には
　　基本的に、応じられませんので、予め御了承下さい。

　　使用してみて気に入って下さった場合、及び、上記の内容を承諾して
　　いただいた場合、
　　郵便振替にて以下の口座へ払い込み（レジスト）をしてください。
　　（申し訳ありませんが、振替手数料は、払込者負担となっております。）
　　　　口座番号：００９１０−５−１４８５１６
　　　　加入者名：エーエフソフト
　　　　金額　　：　１０００円
　　通信欄に
　　　　E-Mail アドレス
　　　　レジストするソフト名「ＡＦｓｆｃ２ｊｗｗ」
　　を必ず記載してください。
　　当方に通知が届きましたら、そのE-Mailアドレス宛に御連絡メールを
　　送信させて頂きます。

　　※これは強制するものではありません。


６．バージョンアップ履歴

Ver.1.10 2025/10/26　更新
・Jw_cad Ver.10.x の Unicodeデータに対応

Ver.1.05 2025/06/12　更新
・ハッチング（塗り）を「間隔を分割数指示」にした場合
　小さい部分と巨大な部分があるデータではハッチング線数が膨大となり
　フリーズしてしまう場合があった為、補正を掛け、
　ハッチング間隔は最小 0.01 図寸mm とする補正を追加

Ver.1.04 2024/07/17　更新
・□部分図のブロック図形を分解　にチェックを入れている場合
　ブロック図形が多い場合に変換失敗する不具合を修正
・□直線寸法を寸法図形化
　□半径・直径寸法を寸法図形化　にチェックを入れている場合
　寸法値に半角文字の数字（0〜9、.、,）以外の文字がある場合は
　寸法図形にしないよう追加

Ver.1.03 2024/03/10　更新
・□直線寸法を寸法図形化
　□半径・直径寸法を寸法図形化　追加

Ver.1.02 2024/03/09　更新
・□部分図のブロック図形を分解　追加

Ver.1.01 2024/03/05　更新
・スプライン区間分割数指示の追加
・クロソイド全長分割数指示の追加
・□ハッチング(ユーザ定義)　無変換　追加
・ハッチング（塗り）の指示を追加

Ver.1.00 2024/03/01　初公開

