Jww図面分割印刷　jwwSepPrn Ver.1.10
Readme.txt                               Copyright(C) 2012-2025 AFsoft
----------------------------------------------------------------------
１．動作環境

　　パソコン：Windows Vista以降の動作するパソコン
　　ＯＳ　　：WindowsVista/7/〜 日本語版
　　メモリ　：2GB以上
　　ＨＤＤ　：本ソフトウェアを入れるディスクドライブ、及び、
	　　　変換先ディスクドライブには十分な空き容量がある事


２．概要

　　１ファイル内に複数の図面を作成している場合、
　　それらを「PaperSepa」及び「Jww1ren」の手法により、図面分割を行い、
　　連続印刷（一括印刷）するためのソフトウェアです。
　　Jw_cad (for Windows)データ（JWW形式ファイル）を１つ又は複数指定可能です。
	※JWW形式：Windows版 Jw_cad 図面データ（2.20〜7.00形式対応）
	　扱える参照画像ファイル形式は、WMF/EMF/BMP/JPEG/GIF/PNG/TIFFのみ

　　「PaperSepa」では、用紙枠（補助線色,倍長線種４,線幅200の線４本による矩形）
　　を予め作図しておき、その用紙枠の範囲内に掛かる要素をピックアップして
　　分割保存を行います（用紙枠範囲による厳密なクリッピングは行いません）。
	※ブロック図形は、ブロック挿入位置が範囲内にあるかどうか、で
	　判断しています。ブロック図形の内容そのものがあるかどうか、では
	　ありませんので注意して下さい。

　　「Jww1ren」では、各図面の印刷原点に、補助線色で
	【印刷原点】〜%
	【印刷原点】〜% 回転
	【印刷原点】〜% N=〜
	【印刷原点】〜% 回転 N=〜
　　という内容の文字を作図しておきます。
　　「〜%」のところは、例えば、100%とすれば、印刷時の倍率を100%に
　　するという事です。後に「回転」と追記している場合は、90°回転を
　　行います。
　　「N=〜」のところは、印刷する順番を示します。
　　〜の箇所には「1」「10」等の半角文字の数字を記述して下さい。
	例：
	【印刷原点】100% N=10
	【印刷原点】200% 回転 N=20
　　　　記述の無い場合・同じ数値の場合は、文字要素の登録順序となります。
　　　　記述のある方が先に優先となり、記述の無いものは後になります。
　　その補助線色の印刷原点文字は、その文字の左下点が
　　印刷原点となります。
　　
　　印刷原点は、Jw_cad での印刷時の基準点指定（左下〜中中〜右上）により、
　　変わります。印刷原点を用紙中央にしたい場合は、上記文字を用紙中央に
　　作図し、印刷時の基準点を［中・中］にして下さい。また、
　　印刷原点を左下点にしたい場合は、上記文字を用紙サイズの左下点に
　　作図し、印刷時の基準点を［左・下］にして下さい。
　　※印刷範囲枠の左下点ではありません。用紙サイズ枠の左下点です。
　　
　　※Jww1ren Ver.1.02 までは用紙中央固定でしたが、それにより作成していた
　　　JWW図面データは、必ず、印刷時の基準点を［中・中］にして
　　　上書き保存を行っておいて下さい。
　　　（既に［中・中］にしてある場合を除きます）
　　
　　※印刷原点文字はブロック化しないでください。

　　この方式の場合、「Jww1ren」では印刷原点を変更しただけでクリップ処理や
　　ピックアップ処理は行っていませんでしたが、本アプリケーションでは、
　　指定したプリンタ用紙領域÷指定倍率によるピックアップを行っていますので
　　注意して下さい。

　　「PaperSepa」方式、「Jww1ren」方式の双方を混在して指定している場合
　　「PaperSepa」方式を優先してファイル名の番号付けを行います。

　　本ソフトウェアは、Jw_cadの外部変形として動作させる事が出来ますが
　　「jwwSepPrn.exe」をエクスプローラ等から起動して動作させる事も出来ます。
　　　※本ソフトウェアのショートカットを作成しておき、
　　　　そのショートカットに図面ファイルをドラッグ＆ドロップするか、又は、
　　　　本ソフトウェアを起動しておき、
　　　　本ソフトウェアの画面上に図面ファイルをドラッグ＆ドロップするか、又は、
　　　　本ソフトウェアを起動して［ファイル指定］タブの[追加]ボタンをクリック
　　　　して図面ファイル選択をする事によって
　　　　分割・印刷する図面ファイルを指定する事が出来ます。

　　各種設定を行い、［印刷開始］をクリックすると、印刷が開始されます。

　　※レジストしていない場合は、
　　　印刷可能な図面ファイルの数は２個まで、
　　　１ファイル内の図面数は４個まで、に制限されます。
　　　また、試用時間は２分となります。
　　　それ以外については通常状態と同じです。

　　※Jw_cad Ver.7.00シリーズの画像同梱されたファイルは読み込み時に
　　　作業用のフォルダ（本ソフトをセットアップしたフォルダ内のTEMPフォルダ）
　　　へ一時的に保存します。そのため、本ソフトをセットアップするフォルダは
　　　必ず、十分な空き容量があることを確認して下さい。
　　　また、保存＆読み出しを行うため、同梱画像が大きければ大きい程、
　　　変換速度が遅くなりますので御注意下さい。


３．操作方法
　　３−１．用紙枠の作図
	用紙枠は、通常は、図面要素データを完全に囲うようにして下さい。
	Jw_cad を起動し、図面ファイルを開き、
	メニュー「その他」→「外部変形」→「用紙枠の作図２.bat」を実行します。
	※この外部変形は Unicode対応ではありませんので御注意下さい。
	　　8)設定
		予め、作図する用紙枠の設定を行っておきます。
		用紙サイズは、Ａ０〜Ａ４、Ａ０縦〜Ａ４縦　が選択出来ます。
		分割後の図面ファイルの用紙サイズになります。
		縦サイズを選択した場合は、Jw_cad に縦サイズの用紙サイズ指定は
		ありませんので、１段階大きい用紙サイズになります。
		作図する際の用紙配置基準の指定も行って下さい。
		補助文字ファイルを指定する際の、文字の大きさ設定も行います。
	　　1)用紙枠作図
		１点を指示し、設定で指定した配置基準で用紙枠を作図します。
		自動的に　補助線色,倍長線種４,線幅200　の矩形を作図しますので
		Jw_cad にて、現在の線属性を変更する必要はありません。
	　　2)連続作図
		用紙枠作図の点指定を複数回（最大99）指定する事が出来ます。
	　　3)タイル作図
		Jw_cad での用紙枠領域を縦横に等分割します。
		各用紙枠の間は、図寸1mmの間隔を開けます。
		分割数を指定しない場合は、設定画面にて指定した用紙サイズ
		となります。但し、図寸1mmの間隔を開けるのでその分、
		枠の大きさは小さくなります。
	　　4)ﾌｧｲﾙ名作図
		分割後の図面ファイル名を特定したい場合に指定します。
		ファイル名を入力して、用紙枠内に「【名】ファイル名」という
		補助線色の文字を作図します。
		フォルダ名（パス名）や「.jww」を入力しないで下さい。
		下記と合わせて用紙枠内に最大16個まで指定可能。
		※Jww図面分割印刷　jwwSepPrn　でのファイル名指定にも依存
		　しますので注意して下さい。
		※この外部変形は Unicodeに対応していませんので
		　Unicode文字は入力しないで下さい。
		　どうしても Unicode文字を使いたい場合は、
		　Jw_cad の文字コマンドで作図して下さい。
	　　5)ﾌｧｲﾙ名･ﾚｲﾔ
		分割後の図面ファイル名を特定したい場合、及び、
		レイヤを特定して分割したい場合に指定します。
		ファイル名入力については上記と同様です。
		この場合は、「【名】ファイル名【Ｌ】出力レイヤ」となります。
		書込みレイヤグループの編集可能レイヤ・表示のみレイヤのデータ
		を出力させる指定となります。
		　例：【名】ABC【Ｌ】4567ABC
		補助文字ファイル名＝「ABC」、
		その補助文字を作図したレイヤグループ内の、
		レイヤ 4,5,6,7,A,B,C の要素データが出力される事になります。
	　　6)順番確認
		上記で指定した用紙枠の分割順番の確認を行う事が出来ます。
		用紙枠右上に補助線色の文字で順番を示す文字を作図します。
		確認後はJw_cadの[戻る]で削除して下さい。
	　　7)Jww1ren式
		Jww1ren方式での図面位置指定を行う事が出来ます。
		印刷倍率（％）の入力(無指定:100％)、
		回転するか否か入力(無指定:しない 1:する)、
		印刷中央位置を指示して下さい。
		指定した位置に、「【印刷原点】〜%」「【印刷原点】〜% 回転」
		という補助線色文字を作図します。
		「N=」の指定はありませんが、必要な場合は、
		Jw_cadの文字コマンドにて文字変更を行って、付け足して下さい。
	
	上記は、「PaperSepa」の「用紙枠の作図」で作図させる事も可能ですし、
	Jw_cad の通常コマンドで作図する事も可能です。

　　３−２．外部変形「図面分割印刷.bat」
	用紙枠／図面原点指定を行った後は、必ず、ファイル保存を行って下さい。
	保存を行っていないと設定・状況が正常に反映されません。
	
	Jw_cad を起動し、図面ファイルを開き、
	メニュー「その他」→「外部変形」→「図面分割印刷.bat」を実行します。
	　　2)設定
		実行の前に、まず、設定を行っておいて下さい。
	　　1)実行
		設定を元に、図面分割・印刷を行います。

　　３−３．分割図面に追加する図面枠の作図
	図面分割を行った各図面ファイルに図面枠を追記したい場合には、予め、
	用紙別に図面枠を作図したJWW形式ファイルを用意する必要があります。
	　　Ａ０横、Ａ１横、Ａ２横、Ａ３横、Ａ４横
	　　Ａ０縦、Ａ１縦、Ａ２縦、Ａ３縦、Ａ４縦
	必要な分だけそれぞれ作図・保存を行っておいて下さい。
	その図面内でブロック化を行っている場合は、分割図面に追加される際に
	自動的にブロック分解（解除）されますので御注意下さい。
	なお、
	分割図面を表示したい領域（表示領域枠）は、図面内に１つだけ
	補助線色・倍長線種１・線幅200 の矩形を作図しておいて下さい。
	表示領域枠を指示すると、この矩形と用紙枠との間の領域を
	任意色＝白色のソリッド図形で自動的に作図します。
	これにより、図面枠が図面と重なってしまわないようにする事が
	出来るようになります。
	　※複数作図しても最初に作図したものだけが有効となります。
	　※長方形以外の多角形を指示する事は出来ません。
	　※補助線色・倍長線種１・線幅200 の線データは
	　　全て、分割図面に追加されませんので御注意下さい。
	　※表示領域枠を作図しない場合は、図面枠と分割図面が重なってしまう
	　　可能性があります。
	　※用紙枠外には、ソリッド図形は作図しません。これは、プリンタ側・
	　　プリンタドライバ側が、異常処理をして塗り潰し処理をしない事を
	　　避ける為の処置です。　そのため、分割図面をあとで更にJw_cadにて
	　　用紙サイズ変更等の処理をすると、印刷が乱れる可能性があります。
	勿論、表示領域枠を作図せず、自身で白色ソリッドを作図しておく事も
	可能です。

　　３−４．単独起動による図面分割
	用紙枠／図面原点指定を行った図面ファイルを用意しておいて下さい。
	分割印刷を行いたい図面ファイルを指定するには、以下の方法があります。
	１）本ソフトウェアのショートカットを作成しておき、
	　　そのショートカットに図面ファイルをドラッグ＆ドロップする。
	２）本ソフトウェアを起動し、
	　　本ソフトウェアの画面上に図面ファイルをドラッグ＆ドロップする。
	３）本ソフトウェアを起動し、
	　　［ファイル指定］タブの[追加]ボタンをクリックして
	　　図面ファイル選択をする。
	選択出来る図面ファイルは、
	Jw_cad 図面ファイル（JWW形式ファイル；Ver.2.20〜7.00）のみです。
	JWC形式やその他の形式のファイルは選択出来ません。
	
	図面ファイルを選択すると、その図面ファイル名（フルパスファイル名）を
	［ファイル指定］タブのファイル一覧に表示します。
	この一覧内容は自動的に並べ替えられます（※並べ替え方法は選択不可）。
	同じ図面ファイルを重複指定することは出来ません。
	（※別のフォルダにある同じ図面ファイルを選択する事は出来ます）
	
	※非表示レイヤグループ、非表示レイヤは印刷されません。
	
	一覧内容を選択して［削除］ボタンをクリックすると、その図面ファイルを
	一覧から削除する事が出来ます（※複数ファイル指定可）。
	
	本ソフトウェアを終了すると、この一覧内容は全て削除されます。

　　３−５．設定
	［分割設定］
	　　保存先
		分割保存する各図面ファイルの保存先を指定します。
		デスクトップ、マイドキュメント、元ファイルのフォルダ、
		指定フォルダ（[参照]ボタンをクリックして指定して下さい）、
		一時的に保存し実行後削除する、
		のうちから選択出来ます。一番最後のものは、印刷が目的で、
		分割した図面ファイルが必要ではない場合に指定して下さい。
		※保存先に同じファイルが存在する場合には、
		　自動的に上書き保存され、以前のファイルは消えてしまいます
		　ので注意して下さい。
	　　ファイル名
		分割保存する各図面ファイル名をどういうパターンで生成するか
		を指定します。
			数値＋区切り文字＋元ファイル名
			元ファイル名＋区切り文字＋数値
			元ファイル名＋区切り文字＋補助文字ファイル名
			数値＋区切＋元ファイル名＋区切＋補助文字ファイル名
			元ファイル名＋区切＋数値＋区切＋補助文字ファイル名
			補助文字ファイル名
			数値＋区切り文字＋補助文字ファイル名
		数値は、指定した開始番号(0〜)から順番に1ずつ増えていきます。
		区切り文字(区切)は、指定する事が出来ますが
		以下の文字は使えません。
			,.\/ []|'"+*?<>~
		補助文字ファイル名は、「用紙枠の作図」で指定出来るファイル名
		です。これを指定していないのに、補助文字ファイル名を指示した
		場合には、元ファイル名＋区切り文字＋数値となります。
		同じファイル名が存在してしまう場合は、「~＋枝番」が付きます。
	　　数値が１桁の場合
		前に0を付けない、前に0を付ける、のうちから選択します。
		数値の桁数を揃える場合には、後者を選択して下さい。
	　　用紙枠の番号付け方向
		作図した用紙枠は、内部で並び替えを行った上で順番付けされます。
		左方向→下　、　下方向→左、のいずれかを選択して下さい。
		[1] [2] [3]　　[1] [4] [7]
		[4] [5] [6]　　[2] [5] [8]
		[7] [8] [9]　　[3] [6] [9]
	　　□[F-F]レイヤに補助線枠を作図
		用紙枠の補助線を作図したい場合には、これにチェックを入れると
		[F]レイヤグループ (F)レイヤに、矩形が作図されます。
		この際、マージン間隔の指定も行っておいて下さい。
		この間隔値で内側にオフセットした矩形となります。
		実際の図面で枠を作図していて不要な場合には、チェックを外して
		下さい。
	　　□用紙枠内が空（空図面）の番号を詰める
		作図した用紙枠内に要素データが無い場合、分割図面ファイルは
		作成されませんが、番号付けは順番付けられます。この場合、
		ファイル名の番号が飛び飛びになってしまいますので、
		番号を詰めて1,2,3,・・・と順番になるようにしたい場合に
		チェックを入れて下さい。
	　　□分割した後に表示を行う
		分割した各図面ファイルを一時的に画像データに変換を行い、
		表示します。プレビュー表示のような感じで確認出来ます。
		分割前のファイル毎に表示を行います。
		一時的に作成した画像データファイルは画面表示のあとに
		自動的に削除されます。
		ファイル数・データ量（ファイルサイズ）が大きければ大きい程
		この処理を行う時間が掛かってしまいますので御注意下さい。
		［中断］をクリックすると印刷も中断されますが、
		「□１文書として印刷」にチェックを入れている場合、
		空ページが出てしまいますので御注意下さい。
	　　□分割した後に印刷を行う
		印刷を行う場合には必ずチェックをして下さい。
		「保存先」を「一時的に保存し実行後削除する」にチェックし、
		このチェックを外した場合は、分割処理作業は行われますが、
		結果的には何も出来ていない事になります。
	　　□外部変形実行直前に上書き保存の確認メッセージを表示する
		外部変形として実行した際、確認メッセージを表示します。
	　　□ブロック図形を分解する
		ブロック図形は、ブロック挿入位置が用紙枠の範囲内にあるかどうか
		で判断しています。ブロック図形の内容そのものがあるかどうか、
		ではありませんが、内容そのもので判断させたい場合、且つ、
		ブロック図形を分解しても良い場合に、チェックして下さい。
		同じブロック図形を複数個配置している場合には、分解すると、
		データ容量（ファイルサイズ）が大きくなりますので注意。
	
	［印刷設定］
	　　［プリンタ設定］
		このボタンを押して、印刷するプリンタを指定します。
		最初は、Windowsで登録している「通常使うプリンタ」となります。
		プリンタ設定内容のうち、
			用紙サイズ、印刷方向、印刷倍率、印刷品質、
			モノクロ/カラー、両面印刷
		の設定内容は保持出来ますが、それ以外の詳細設定については、
		Windowsの設定→プリンタ（設定→コントロールパネル→プリンタ）
		で行う必要があります。
		プリンタを指定すると、
		プリンタで印刷可能なサイズ（横・縦のmmサイズ）が表示されます。
		プリンタでの用紙の向きが縦の場合、縦のサイズが大きくなります。
		プリンタでの用紙の向きが横の場合、横のサイズが大きくなります。
	　　印刷方法
		以下のうちから印刷する方法を選択して下さい。
		・図面データ倍率取得印刷
		　分割後のJWW図面ファイル内の印刷倍率・角度・基準点を読み取り
		　反映させて印刷を行います。
		・フィット印刷(図形範囲による自動倍率印刷)
		　JWW図面ファイル内の各データの図形範囲を読み取り、図形全体が
		　用紙内におさまるように印刷されます。
		・倍率指定印刷
		　指定した印刷倍率・オフセット・回転角度で印刷されます。
		　回転角度は反時計回りを正の値として[°]単位で入力して下さい。
		オフセットX,Yの値は、印刷位置を調整する際に mm単位で入力して
		下さい。フィット印刷・倍率指定印刷の際に有効となります。
		※印刷される分割図面全体に対して掛かる倍率・オフセット・回転・
		　フィットです。図面枠内の表示枠領域内に対して、ではありません
		　ので混同されないよう御注意下さい。
	　　□モノクロ印刷
		これにチェックを入れると、
		プリンタへモノクロデータとしてデータ送信されます。
		※プリンタのプロパティで、濃淡表現（ハーフトーン、
		　ディザリング等）を行いたい場合には、このチェックを
		　入れないで下さい。
		※任意色のソリッド図形、画像データはこのチェックに関わらず
		　カラーデータとしてデータ送信されます。
		「モノクロ印刷時のしきい値」は、カラーデータをモノクロ化する
		際の判別値を指定します。
		0指定時には、RGB値が 255,255,255 のものだけが「白」
			それ以外は「黒」
		1の場合は、RGB値が 255〜254,255〜254,255〜254 のものが「白」、
		2の場合は、RGB値が 255〜253,255〜253,255〜253 のものが「白」、
		3の場合は、RGB値が 255〜252,255〜252,255〜252 のものが「白」、
		・・・のようになります。
	　　白色→黒色変換
	　　「□通常線色の白色を黒色にする」にチェックを入れると、
		通常線色で白色の線を　黒色の線として印刷します。その際、
		「白色判定時のしきい値」に白色と判定するしきい値を指定します。
		0の場合は、RGB値が 255,255,255 のものだけが「白」、
		1の場合は、RGB値が 255〜254,255〜254,255〜254 のものが「白」、
		2の場合は、RGB値が 255〜253,255〜253,255〜253 のものが「白」、
		3の場合は、RGB値が 255〜252,255〜252,255〜252 のものが「白」、
		・・・と判断され、それを黒色の線として印刷します。
		※白色の線を白色として印刷したい場合には
		　チェックを入れないで下さい。
	　　「□SXF線色の白色を黒色にする」にチェックを入れると、
		SXF対応拡張線色で白色の線を　黒色の線として印刷します。その際
		「白色判定時のしきい値」に白色と判定するしきい値を指定します。
		0の場合は、RGB値が 255,255,255 のものだけが「白」、
		1の場合は、RGB値が 255〜254,255〜254,255〜254 のものが「白」、
		2の場合は、RGB値が 255〜253,255〜253,255〜253 のものが「白」、
		3の場合は、RGB値が 255〜252,255〜252,255〜252 のものが「白」、
		・・・と判断され、それを黒色の線として印刷します。
		※白色の線を白色として印刷したい場合には
		　チェックを入れないで下さい。
	　　□１文書として印刷
		これにチェックを入れると、
		プリンタへ１つの印刷ドキュメントとしてデータ送信されます。
		チェックを入れない場合、複数の別々の印刷ドキュメントとして
		データ送信されます。
		ペンプロッタや大判プロッタの場合は、これにチェックをしない方が
		良いと思われます。
		プリンタに PDF作成ソフトを指定している場合等では、
		これにチェックを入れる事で、全体を１つのPDFファイルとして
		作成する事が出来ます。
	　　表示のみレイヤ・レイヤグループ
		表示のみレイヤ・表示のみレイヤグループをどのように印刷するかを
		指定します。
		・印刷しない
		　表示のみレイヤ、表示のみレイヤグループの印刷を行いません。
		・グレー色で印刷
		　図面ファイル内に登録されているプリンタ出力要素のグレー色で
		　印刷を行います。
		・設定色で印刷
		　すぐ下にある「表示のみレイヤ設定色」で指定した色で印刷します。
		・そのまま印刷
		　各データの色で印刷します。
	　　□補助線の印刷
		これにチェックを入れると、補助線色、補助線種の各データを
		印刷します。補助線・補助文字を印刷したくない場合にはチェック
		しないで下さい。　補助線色を指定しておいて下さい。
	　　図面データの印刷順序
		図面データ内の各データをどのような順序で印刷させるのかを指定
		します。分割保存される各図面ファイルにも反映されます。
		・通常
		・レイヤ順
		・レイヤ逆順
		本ソフトウェアでは、下記の順序で印刷されます。
		画像→ソリッド図形→線→円弧→点→文字→寸法図形→ブロック図形
		Jw_cad風の作図順・作図逆順等での印刷順序指定はありません。
	
	［図面枠設定］
	　　□分割図面に図面枠を追加する
		図面分割を行った各図面ファイルに図面枠を追記したい場合には
		これにチェックをして下さい。また、以下の設定にて、
		用紙毎に図面枠のJWW形式ファイルを指示しておいて下さい。
	　　□図面枠の図面データ内の 非表示レイヤの要素データも追加する
		これにチェックを入れておくと、図面枠を追加する際、
		図面枠となる図面ファイルのデータ内の　非表示レイヤグループ、
		非表示レイヤの要素データも分割図面に追加されます。
		（分割後表示、印刷結果では「非表示」ですので見えません）
		チェックを入れない場合には、追加されません。
		※寸法図形要素データは、寸法値線のレイヤにより判別されます
	　　□図面枠の図面データ内の 補助線の要素データも追加する
		これにチェックを入れておくと、図面枠を追加する際、
		図面枠となる図面ファイルのデータ内の　補助線色または補助線種の
		要素データも分割図面に追加されます。
		（「□補助線の印刷」にチェックを入れていない場合、
		　分割後表示、印刷結果では見えません）
		チェックを入れない場合には、追加されません。
		※寸法図形要素データは、寸法値線の線色・線種により判別されます
	　　
	　　図面分割を行った各図面ファイルに図面枠を追記したい場合には、予め、
	　　用紙別に図面枠を作図したJWW形式ファイルを用意しておき、
		[Ａ０横]、[Ａ１横]、[Ａ２横]、[Ａ３横]、[Ａ４横]
		[Ａ０縦]、[Ａ１縦]、[Ａ２縦]、[Ａ３縦]、[Ａ４縦]
	　　の各ボタンを押して、そのJWW形式ファイルを選択しておいて下さい。
	　　選択していない場合、指示した図面ファイルが存在しない場合、
	　　［分割設定］の「□分割図面に図面枠を追加する」にチェックがない場合
	　　図面枠は追加されません。
	　　用紙サイズ右横の［□］ボタンは、指定したフォルダ内にあるJWWファイル
	　　を画像表示して選択することが出来ます。
		その画面においてフォルダ変更を行う事は出来ません。
		ファイル数・データ量（ファイルサイズ）が大きければ大きい程
		この処理を行う時間が掛かってしまいますので御注意下さい。
		画像をクリックすると、そのファイルを選択する事が出来ます。
		[閉じる]をクリックするか画面を閉じる操作をすると、
		ファイル選択は行わない（キャンセル処理）という事になります。
	　　
	　　図面枠は　自動的に全体がブロック化された上で、
	　　［印刷設定］の「図面データの印刷順序」が
		・通常　又は　レイヤ順　の場合は
			[F]レイヤグループ (F)レイヤ
		・レイヤ逆順　の場合は
			[0]レイヤグループ (0)レイヤ
	　　に追加作図されます。
	　　その為、分割処理のあと Jw_cad にて更に印刷順序の変更等をすると
	　　Jw_cad での印刷結果が想定外になる可能性があります。

　　３−６．分割・印刷の実行
	［実行開始］をクリックすると、図面分割処理を行い、印刷指定をしている
	場合には、プリンタへデータ送信が開始されます。
	※外部変形により設定を行った場合には、グレー色状態となり、
	　クリック出来ません。外部変形の場合は、外部変形から[実行]して下さい。
	　その際、[設定]で行った[プリンタ設定]は保持されていませんので、
	　[実行]した後、再度、[プリンタ設定]を確認・指定してから、
	　[実行開始]をクリックして、終了後、[閉じる]をクリックして下さい。
	※しばらく時間が掛かります。データ送信が終了するまでお待ち下さい。
	
	［閉じる］をクリックすると、確認画面が表示されて、
	本ソフトウェアを終了します。
	右上の［×］をクリックすると確認画面は表示されず直ぐに終了されます。
	終了すると、各設定値（※ファイル一覧を除く）を保存します。
	この設定値は次回起動時に自動的に開かれます。


４．Jw_cadデータ読込仕様について

　　下記データ形式に対応です。
	JWW形式（Windows版 Jw_cad 図面データ（2.20〜7.00形式対応））
　　レイヤ・線色・線種・線幅の表現に対応。
　　線・円・円弧・楕円・楕円弧・点・点マーカー(SXF含む)・文字・
　　寸法図形（SXF寸法含む）・ソリッド図形（線形・円・扇・弓・円環・円外）
　　ブロック図形（ネスト含む）に対応。
　　均等割付文字（・）に対応。
　　JWW420形式埋込文字におおよそ対応（画面にそのまま表示されます）。
　　JWW420形式特殊文字におおよそ対応（画面にそのまま表示されます）。
　　JWW420形式制御文字におおよそ対応（画面にそのまま表示されます）。
　　（※余りに混み入った指定をした場合には完全対応しない可能性あり）
　　表示可能な画像ファイル形式は、BMP/WMF/EMF/JPEG/TIFF/GIF/PNG形式。
　　画像同梱表示可能。但し画像同梱されたファイルを扱う場合は遅くなります。
　　画像の回転・画像トリミングの表示に対応。
　　
　　ハッチングレイヤ（ペイントハッチ）には対応していません。
　　描画時、画像・ソリッド図形のクリッピング処理は行っておりませんので、
　　拡大し過ぎると印刷結果が乱れる可能性はあります。


５．このソフトウェアについて

　　本ソフトウェアの翻案・著作権表示の書き換え・無断改造・無断配布・
　　無断転載・無断販売等を禁止します。
　　本ソフトウェアを利用する場合、利用者の責任の上で行って下さい。
　　本ソフトウェアを利用する事により損害等が生じた場合、
　　当方はいかなる保証も行いません。
　　また、本ソフトウェアについての質問・要望・修正要求等には
　　基本的に、応じられませんので、予め御了承下さい。

　　使用してみて気に入って下さった場合、及び、上記の内容を承諾して
　　いただいた場合、
　　郵便振替にて以下の口座へ払い込み（レジスト）をしてください。
　　（申し訳ありませんが、振替手数料は、払込者負担となっております。）
　　　　口座番号：００９１０−５−１４８５１６
　　　　加入者名：エーエフソフト
　　　　金額　　：　２０００円
　　通信欄に
　　　　E-Mail アドレス
　　　　レジストするソフト名「JWW図面分割印刷」又は「ｊｗｗＳｅｐＰｒｎ」
　　を必ず記載してください。
　　当方に通知が届きましたら、そのE-Mailアドレス宛に御連絡メールを
　　送信させて頂きます。

　　※これは強制するものではありません。


６．バージョンアップ履歴

Ver.1.10 2025/10/20　更新
・開発環境を DelphiXE4・VCL に変更
・Jw_cad Ver.10.x の Unicodeデータに対応
（※外部変形バッチファイル「用紙枠の作図２.bat」、paperframe2.exe を除く）

Ver.1.05 2017/04/09
・Jww1ren Ver.1.03方式に対応（図面中央点→印刷原点）
・指定図面ファイル毎に印刷していたのを一括で行うよう修正
・分割図面ではない図面ファイルも印刷可能に（図面枠は追加しません）
・「分割後の画像表示」画面を表示する前に
　分割図面を並び替える画面を追加
・その他、微調整

Ver.1.04 2012/11/24
・印刷設定のプリンタ名、及び、プリンタ設定のうち
　用紙サイズ,印刷方向,印刷倍率,印刷品質,
　モノクロ/カラー,両面印刷 の情報を保存・読み込み出来るよう追加
　（上記以外の各種詳細設定は、Windowsコントロールパネル→プリンタにて
　　設定しておいて下さい）
　（※プリンタ機種・プリンタドライババージョンによっては
　　　設定保存・読み込みが出来ない可能性はあります）
・上記により、外部変形による実行時は、[設定]は[設定]のみ、
　[実行]は [実行]（分割・印刷）のみ行うようにしました。
・外部変形による[実行]の場合は、直ぐに Jw_cad 操作に戻るよう
　バッチファイルを変更しました。Jw_cad操作に戻ってすぐ図面修正等を
　行った場合、本アプリケーションによる分割・印刷に反映しない可能性が
　ありますので御注意下さい。
・その他、微調整

Ver.1.03 2012/11/16
・補助線を印刷しない設定にしているのに
　ブロック内の補助線が印刷される場合がある不具合を修正
・「□分割図面に図面枠を追加する」チェックを［図面枠設定］ページへ移動
　「□図面枠の図面データ内の 非表示レイヤの要素データも追加する」追加
　「□図面枠の図面データ内の 補助線の要素データも追加する」追加
　用紙ボタン右横に［□］ボタン追加

Ver.1.02 2012/11/14　更新
・分割JWWファイル内の下記設定を行うよう追加
　・「BitMap・ソリッドを最初に描画する」：
　　　　印刷出力設定順、ソリッドを最初に描画
　・「逆描画」：オフ
・「□分割図面に図面枠を追加する」を追加
　図面枠設定ページを追加

Ver.1.01 2012/11/10　更新
・[分割設定]に「□分割した後に表示を行う」の機能を追加
・ファイル一覧内容の図面ファイル名をダブルクリックすると
　Jw_cad を起動して図面ファイルを開く機能を追加

Ver.1.00 2012/11/08　初公開

