AFjww2dxf version 1.20
                                         Copyright(C) 2018-2025 AFsoft
----------------------------------------------------------------------
１．動作環境

　　パソコン：WindowsVista以降の動作するパソコン
　　メモリ　：２ＧＢ以上（ＯＳが１ＧＢ程使用します）
　　ＯＳ　　：WindowsVista以降 日本語版
　　ＨＤＤ　：インストール先に一時ファイルを作成しますので
　　　　　　　充分な空き容量を用意しておいて下さい。

２．開発環境

　　開発用PC：lenovo Core i5-3210M メモリ4GB Windows7 Home 64bit
　　開発言語：Embarcadero Delphi XE4 Professional VCL & FMX
　　本ソフトウェアは、32bitアプリケーションです

３．概要

　　Jw_cadデータを DXFファイルに変換するソフトウェアです。
	Jw_cad データ
	　JWC形式：MS-DOS版 JW_CAD 図面データ  (V2形式)
	　JWK形式：MS-DOS版 JW_CAD 図形データ  (V2形式)
	　JWW形式：Windows版 Jw_cad 図面データ（2.20〜7.00形式対応）
	　JWS形式：Windows版 Jw_cad 図形データ（2.30〜7.00形式対応）
	対応DXFファイル
	　ASCII-DXF GX5/R12 形式 (ShiftJIS ANSI)
	　ASCII-DXF 2000 形式　　(ShiftJIS ANSI)
	　ASCII-DXF 2007 形式　　(UTF8)
　　ODA FileConvert を利用することにより
　　同時にDWGファイルを作成する事も可能です（※"信頼性あるDWG"になりません）。

　　本ソフトウェアはシェアウェアです。
	※レジストしていない場合＝［評価版］の場合
	　変換出来るのは１ファイルだけに制限され、
	　設定のうち以下の項目は固定化されます。
	　　JWW/JWC時の画層名		：通し番号（1〜256）
	　　変換先			：モデル空間
	　　基準レイヤグループ		：Ｆ
	　　点変換			：円
	　　円半径(mm)			：0.5
	　試用時間は２分となります。
	　それ以外については正規版と同様です。

　　※Jw_cad Ver.7.00以降の画像同梱されたファイルは読み込み・変換時に
　　　作業用フォルダ（本ソフトをセットアップしたフォルダ内のTEMPフォルダ）
　　　へ一時的に保存します。そのため、本ソフトをセットアップするフォルダは
　　　必ず、十分な空き容量があることを確認して下さい。
　　　また、保存＆読み出しを行うため、同梱画像が大きければ大きい程、
　　　変換速度が遅くなりますので御注意下さい。

　　※変換後のDXFファイルをAutoCAD・AutoCAD互換CADで開いた際、
　　　何らかのエラーが表示される場合には、図面修復を行って
　　　変換後のDXFファイルに上書き保存を行って下さい。

　　ZIP圧縮を行っておりますので、任意フォルダに解凍（展開）を
　　行って使用して下さい。（フォルダ名は余り長過ぎないようにして下さい）
　　解凍された EXEファイルを実行する際に
	「WindowsによってPCが保護されました」
　　と表示されて実行出来ない場合は、エクスプローラにて
　　「AFJWW2DXF.EXE」及び「AFJWW2DXFSUB.EXE」をそれぞれ
　　右クリックメニューのプロパティを表示させ、
　　「全般」タブ画面の一番下にある［ブロックの解除］ボタンをクリックし
　　［ＯＫ］ボタンを押してプロパティ画面を閉じて下さい。

　　本ソフトウェア「AFJWW2DXF」のショートカットを作成しておき、
　　そのショートカットにJw_cadデータファイルをドラッグ＆ドロップするか、
　　又は、本ソフトウェアを起動しておき、
　　本ソフトウェアの画面上にJw_cadデータファイルをドラッグ＆ドロップする
　　事によって、ファイル変換を行います。

４．操作方法

　４−１．設定
　　保存先
	保存先（変換したファイルを保存する場所）を、
	デスクトップにするか、マイドキュメントにするか、
	変換元ファイルと同じフォルダにするか、任意の指定フォルダにするか
	変換するたびに毎回指定するか、を指示して下さい。
	指定フォルダを選択した場合は、[参照]ボタンをクリックして
	変換後のフォルダを指定して下さい。
	変換後のDXFファイル名は、変換元ファイルと同じ名前のファイル
	（拡張子は「.dxf」）となります。
	保存先に既に同じ名前のファイル名が存在する場合には、
	ファイル名に枝番が付きます（例：ABC~1.DXF 等）。
　　変換元ファイル
	Jw_cadデータファイルを
	本ソフトウェアのショートカットにドラッグ＆ドロップするか、
	本ソフトウェアを起動しておき、本ソフトウェアの画面上に
	ドラッグ＆ドロップする事によって、ファイル変換を行います。
	「ここをクリックして・・・」の文字をクリックし、
	Jw_cadファイルを選択する事でファイル変換を行う事も出来ます。
　　
　　画面スタイル
	本ソフトウェアの外観を指定します。
	選択をした直後は画面は変わりませんが、次回起動時に変わります。
	※開発言語の制限で画面直後の変化を確認する事が出来ません
　　DXF(AutoCAD)出力バージョン
	GX5/R12　2000　2007(UTF8)　のうちから選択して下さい。
	2000 と 2007 は基本的に違いを付けていませんが、
	2000 は ShiftJIS(ANSI)、2007 は UTF8 (Unicode) で保存します。
	※GX5/R12、2000の場合、Jw_cad Ver.10.01.x の Unicode文字は
	　「?」になりますので御注意下さい。
　　JWW/JWS時の出力色
	画面要素色　プリンタ出力要素色　のうちから選択して下さい。
	JWC,JWK の場合は画面要素色となります。
	JWS に色データは入りませんが、Jw_cad 標準色となります。
	これを元として、DXF 256色のうちの近い色に変換されます。
	※ DXF 256色は AutoCAD固定色となりますので
	　Jw_cad の任意のフルカラーに完全対応出来ません。
　　JWW/JWC時の画層名
	変換後のDXFファイルでの画層名（レイヤ名）をどのようにするか
	を以下のうちから選択して下さい。
	通し番号（1〜256）　レイヤ名　レイヤグループ名-レイヤ名
	
	※画層名には使えない文字があります。
	　R12 の場合、$ - _ 数字 英字　のみ使用可　それ以外は使用不可
	　2000/2007　 $ - _ 以外の特殊文字は使用不可
	　使用不可な文字は除去されます。
	　名前がない場合、(レイヤグループ0〜F)-(レイヤ0〜F) となります。
	※英字の小文字・大文字、半角・全角は同一文字と認識されます。
	※同じ名前が存在する場合、後のほうに番号が付きます。
	※文字数規制がありますので注意してください。
	　（R12：半角31文字　2000/2007:半角255文字）
　　変換先
	モデル空間　モデル＋ペーパー空間　のうちから選択して下さい。
	基準レイヤグループ
	　　０〜Ｆ　のうちから選択して下さい。
	［モデル空間]
	　　データを全てモデル空間に読み込みます。
	　　基準レイヤグループの縮尺（スケール）を読み、
	　　異なる縮尺のレイヤグループのデータには倍率を掛けます。
	［モデル＋ペーパー空間］
	　　基準レイヤグループをペーパー空間に作図し
	　　それ以外はスケール別のビューポートを作図してその中に
	　　表示させるようにします。
	　　用紙枠を作図しているレイヤグループを
	　　基準レイヤグループにして下さい。
	　　モデル空間では、同じ縮尺値のものをまとめ、別縮尺のものを
	　　横に　間（用紙横幅×縮尺分母）を空けて並べて
	　　各ビューポートはそれを参照するようにします。
	　　各ビューポートの大きさを算出させるため座標の最小最大を算出し
	　　上下左右に5mmの余白をつけています。
	　　※用紙外にデータがある場合にはうまくいきません。
		（１ファイルに複数図面を入れているような場合は不可）
	［モデル＋複数レイアウト］
	　　DXF(AutoCAD)出力バージョンを 2000/2007にしている場合に有効です。
	　　（GX5/R12の場合は、DXFの仕様により レイアウトは１つとなります）
	　　JWC/JWKファイルの場合は「モデル空間」となります。
	　　「Jww1ren」及び「PaperSepa」の手法で複数図面を作成している場合、
	　　複数のレイアウトに振り分けて DXF変換を行います。
	　　基準レイヤグループをレイアウトに作図します。
	　　（※同じ位置を複数位置指定している場合、
		最初のレイアウトにのみ作図します）
	　　それ以外は、データ数の多いレイヤグループの縮尺に合わせて
	　　異なる縮尺のレイヤグループのデータに倍率を掛けモデルに作図します。
	　　モデル空間への作図位置は元データと同じ位置になります。
	　　（※ブロック内のデータ数のチェックは行いません）
	　　※JWWファイル時、Jww1renでの補助文字、PaperSepaでの補助線枠の
	　　　レイヤグループ・レイヤが非表示の場合、レイアウト振り分けは
	　　　行いませんので注意して下さい。（JWS形式にレイヤ設定はありません）
	　　※Jww1ren手法での検索用紙枠は、Windowsの「通常使うプリンター」の
	　　　設定となりますので御注意下さい。
	　　※用紙枠／印刷原点を指定していない場合、基準レイヤグループのデータ
	　　　はレイアウト１に入ります。
	※JWKの場合はモデル空間固定となります。
	※JWSの場合、用紙データはありませんので座標の最小最大を元とします。
	※レイアウトに印刷デバイスの設定はありませんので、
	　AutoCAD（及び、AutoCAD互換CAD等）側で設定をしなおして下さい。
　　点変換
	点　円　二重円(ブロック)　円＋十字(ブロック)　菱形(ブロック)
	塗り菱形(ブロック)　塗り八角形(ブロック)
	のうちから選択します。
	点以外の変換は　指定した円半径となります。
	円半径サイズを　用紙mm（図寸mm）で入力して下さい。
	JWWデータの場合、データ内の点半径サイズを読み込みます。
	JWSデータの場合、Jw_cad デフォルトの点半径サイズとなります。
	仮点は必ず円として変換します（指定　点半径：線色に無関係）。
	点マーカーはブロック図形として変換します。
　　文字スタイル設定
	文字種1〜10対応、１種類、TrueTypeFont対応
	のうちから選択します。
　　□DWG変換
	DXF変換時、DWG変換を同時に行う場合には、これにチェックを行い、
	[参照]ボタンを押して　ODA (Teigha) FileConverterを指定して下さい。
	バージョンによってコマンドラインフォーマットが変更された場合
	正常動作しませんので御注意下さい。
	これを行う場合、変換したDXFファイルを本ソフトの一時フォルダに
	コピーを行い、DWG変換を行います。そのため、DXF変換に失敗した場合は
	DWG変換も出来ませんので御注意下さい。
　　□埋込文字の展開
	これにチェックを入れた場合、文字データが埋め込み文字である場合、
	その内容で変換を行います。変換元となるJWファイル名で処理されます。
	書式形式は、Jw_cad Ver.8.03a での書式となります。
	※%f〜で文字文字長さを指定した場合 Jw_cad では文字化けが出る場合が
	　ありますが、文字化けしないよう調整して出力します。
	※%fs〜で半角空白が連続する場合、想定外の文字となりますが、
	　Jw_cadの仕様に合わせ、同じく想定外の文字を出力します。
	※補助線データはレイヤ「HOJO」にまとめてしまう仕様ですので
	　補助線色のスケール表示文字は正しく表示出来ません（1/1になります）。
	※現在日時は、DXF変換を行う現在日時となります。
　　□制御文字等の展開
	これにチェックを入れた場合、文字データ内に制御文字・特殊文字・
	均等割り付け文字があった場合にそれぞれの各処理が行われて変換されます。
	その際、文字はばらばらに分割されますので御注意下さい。
	書式形式は、Jw_cad Ver.8.03a での書式となります。
　　□曲線属性ﾎﾟﾘﾗｲﾝ化
	これにチェックを入れた場合、
	JWC/JWKの場合は、曲線属性をつけた連続線を
	JWW/JWSの場合は、曲線属性をつけた連続線円弧を
	ポリラインとして変換します。
	JWC/JWKの仕様に線以外の曲線属性はありませんので、線のみ対応です。
	レイヤグループ・レイヤ・線色・線種・線幅・曲線属性番号が同じで
	連続する線、円弧が対象となります。
	円、楕円、楕円弧、線ソリッド、円ソリッド、寸法図形の線は対象外です。
	寸法属性、ハッチ属性の線円弧も対象外です。
	※重なった線の重複処理、離れた線の連結処理は行われません。
	※見た目は連続しているように見えていても実際に繋がっていない場合は
	　１つのポリラインにはなりません。
　　□寸法を寸法図形化
	JWW/JWSの場合、SXF寸法図形、及び、寸法グループ化／曲線属性化した寸法線
	を DXF の DIMENSION要素として変換します（※円周の寸法を除外）。
	JWC/JWKの場合は対象外です。

　４−２．変換仕様
　　座標
	用紙左下を原点(0,0)とします。
　　画層
	画層は必ず 256個作成されます。
	Jw_cadデータの画層名以外に、
	「0」「DEFPOINTS」「HOJO」「VP」は必ず作成されます。
	「HOJO」画層には補助線データが入ります。
	「VP」画層はビューポート用の画層となります。
	データの無い画層が不要な場合には、CAD側で PURGE を行って下さい。
	画層定義では、
		色	デフォルト 7
			レイヤ内に存在するデータの中で一番多いもの
			※JWW/JWS ではブロック内は検索しない
		線種	デフォルト 実線
			レイヤ内に存在する一番多いもの
			※JWW/JWS ではブロック内は検索しない
		線幅	指定なし
		表示／非表示　　非表示レイヤグループ／レイヤの場合は非表示
		印刷可能／不可　通常は印刷可能　補助線用は印刷不可
	としています。
　　色
	AutoCAD 256色に合わせます。
	　JWC/JWK
		Pen 1 (水色) → 4
		Pen 2 (白色) → 7
		Pen 3 (緑色) → 3
		Pen 4 (黄色) → 2
		Pen 5 (桃色) → 6 (紫色/マゼンタ)
		Pen 6 (青色) → 5
	　JWW/JWS
		線色１〜８、SXF256色の画面色orプリンタ出力色
		を AutoCAD 256色のうち近い色に合わせます。
		線色９＝補助線色のデータは補助線用画層「HOJO」に入れます。
　　線種
	Jw_cad の 線種をそのまま線種スタイルにするイメージとします。
	線種９＝補助線種のデータは補助線用画層「HOJO」に入れます。。
	ピッチは反映しません。ピッチは AutoCAD(DXF)デフォルトそのままです。
	特殊な線種は使いません。
	ランダム線はJw_cad仕様と同様、破線にします。
	Continuous、DOT、DASHED、DASHED2、CENTER、CENTER2、
	PHANTOM、PHANTOM2、
	DOT2、
	RAND1、RAND2、RAND3、RAND4、RAND5、
	CENTERX2、PHANTOMX2、DASHEDX2、DASHEDX4、
	SXF_破線、SXF_跳び破線、SXF_一点長鎖線、SXF_二点長鎖線、SXF_三点長鎖線
	SXF_点線、SXF_一点鎖線、SXF_二点鎖線、SXF_一点短鎖線、SXF_一点二短鎖線
	SXF_二点短鎖線、SXF_二点二短鎖線、SXF_三点短鎖線、SXF_三点二短鎖線、
	SXF対応拡張線種のユーザー線種　→　SXF_(線種名)
		線種名が無定義の場合は、SXF_LType_(番号)
	※線種名が重複する場合、後の方には枝番（_番号）が自動付加されます。
	線種尺度(LTSCALE)は、基準レイヤグループの縮尺の分母値としています。
	これは LTSCALE値により DXF図面の尺度を取得しようとするCADソフトのため
	そのようにしていますが、CAD側ではその設定だと線種が綺麗に見えない
	場合があります。その場合は、DXFファイルを開いた後、線種尺度(LTSCALE)
	の値を都合の良い具合に設定し直して下さい。
　　線幅
	JWW/JWSの場合、線毎に線幅を指定している場合にのみ反映します。
	Jw_cad での線幅指定は基本的に色と１：１で対応させますが、
	AutoCADではそういった場合は stb・ctb で行う事になります。
	という事で、画層での設定は行っておりません。
	DXFでの線幅指定は 24通りのみ　JWWで任意指定可能なため変換を行います。
		0　5　9　13　15　18　20　25　30　35　40　50
		53　60　70　80　90　100　106　120　140　158　200　211
	DXF (AutoCAD) では上記以外の線幅を利用する事は出来ません。
	（※幅のあるポリラインを使用する手法はありますが
	　　本ソフトウェアでは対応しておりません）
　　文字スタイル
	AutoCAD 標準の「Standard」「Annotative」を必ず出力します。
	　第１フォントは「txt.shx」第２フォントは「extfont2.shx」とします。
	文字スタイル設定にて「文字種1〜10対応」を選択した場合、
	　文字種1〜10　及び　縦文字用として
	　MOJI1〜MOJI10、MOJI1T〜MOJI10T を生成します。
	　文字種1〜10を使っていても使っていなくても必ず作成します。
	　JWW/JWS の場合、任意サイズ(FreeSize)文字用として
	　MOJI0、MOJI0Tを作成します。
	文字スタイル設定にて「１種類」を選択した場合、
	　MOJI1、MOJI1T を生成します。
	文字スタイル設定にて「TrueTypeFont対応」を選択した場合、
	　使用されているフォント数に応じて生成します（横文字用、縦文字用）。
	　JWC/JWKの場合は「ＭＳ ゴシック」固定、
	　JWW/JWSの場合はデータ内で使用されているフォントとします。
	　※制御文字でのフォント指定には対応しません。
	　文字幅係数は 1.0 とします。
	文字高さは固定しません。
	文字幅係数は　文字幅/文字高　とします。
	JWS/JWK に文字種設定はありませんが JWデフォルト値で作成します。
　　寸法スタイル
	AutoCAD 標準の「ISO-25」「Annotative」を必ず出力します。
	Jw_cad の寸法図形要素は、寸法値＋寸法値線　だけで
	DIMENSION要素にするのは情報不足ですので対応しません。
　　ブロック
	AutoCAD 標準の「*Model_Space」「*Paper_Space」「*Paper_Space0」
	を必ず出力します。
	点の変換で　点・円以外はブロックにします。
	ブロック名は「_TRANS_TEN」としています。
	点マーカーはブロックとして変換します。
	ブロック名は「_TRANS_TMARKER〜」としています（〜部に数値が入ります）。
	JWW/JWS の場合、Jw_cad でのブロック図形を
	そのまま DXFのブロックとして定義しています。
	（但し、「@@SfigorgFlag@@〜」の文字は除去しています）
　　直線
	(DXF) LINE 命令に変換
　　円
	(DXF) CIRCLE 命令に変換
　　円弧
	(DXF) ARC 命令に変換
　　楕円
	(R12-DXF) POLYLINE 命令に変換　円弧分割数：72
	(2000/2007-DXF) ELLIPSE 命令に変換
　　点
	点変換指定：点：(DXF) POINT 命令に変換
		　　円：(DXF) CIRCLE 命令に変換
		その他：(DXF) INSERT 命令（ブロック）に変換
	　線種は CONTINUEOUS 固定
	　点マーカーはブロックとして変換→(DXF) INSERT命令
　　三角面
	(DXF) SOLID 命令に変換
　　四角面
	(DXF) SOLID 命令に変換
　　JWW/JWS ソリッド図形
	線ソリッド　：直線(LINE)
	三角ソリッド：三角面(SOLID)
	四角ソリッド：四角面(SOLID)
	円周ソリッド：円(CIRCLE)／円弧(ARC)／楕円(ELLIPSE/POLYLINE)
	円環ソリッド：四角面(SOLID)
	その他の円ソリッド：三角面(SOLID)
	円ソリッドは　円弧分割数：72　として複数の三角面／四角面として変換
	ソリッド図形のデータを一番最初にする、という設定はありません。
	データ順となります。
　　文字
	(DXF) TEXT 命令に変換
	　水平位置合わせの指定は、フィットで行います。
	　垂直位置合わせの指定は、基準線で行います。
		TEXTに文字間隔指定は無いため、
		文字間隔を指定している場合、文字は横長になります。
	　斜体はスラント角28°で行います。
	　太字は無視します。
	　縦字の場合、位置合わせの指定は、両端で行います。
	　縦字の場合、斜体指定は無視します。
	　始点終点が同じ文字データは無視します。
	※Jw_cad と DXF(AutoCAD) での文字表現方法はかなり異なります。
	　そのため、Jw_cad でのイメージを完全再現することは出来ません。
	　文字位置がずれたりしますので御注意下さい。
	文字長さが半角255文字以上の場合、半角255文字以内にカットされます。
	(R12/2000-DXF時) Unicode文字は「?」になりますので御注意下さい。
　　画像
	(R12-DXF) 無視　（※R12-DXFの仕様には存在しない為）
	(2000/2007-DXF) IMAGE 命令に変換
	　Jw_cad にて画像参照を行う文字データを画像データとして変換します。
	　画像同梱を行っている場合も同様に変換します。
	　画像フィットには対応していません。
	　相対パス表記で「.」「..」を使用している場合は変換出来ません。
	　JWC/JWKファイルの仕様には、画像参照文字列の仕様はありませんが
	　Jw_cad にて JWC/JWK保存をする際に文字データは除去されませんので
	　同様に変換するよう行っています。
	　画像データは一番最初になるようにしています。
	　ブロック内データの場合は、そのブロックの一番最初になります。
	　参照している画像ファイルは、変換先にコピーされます。
	　既に同じ画像ファイルがある場合はファイル名に枝番が付きます。
	　参照している画像が、同一ファイル名で画像内容が同じである場合でも
	　別フォルダになっている画像ファイルは　別ファイルとして扱います。
　　ブロック
	(DXF) INSERT 命令
　　寸法図形
	(DXF) □寸法を寸法図形化　にチェックが無い場合は、LINE、TEXTに
	チェックを入れた場合、寸法グループ化　又は　曲線属性化した場合は
	DIMENSION要素として変換（※円周の寸法を除く）
	
	寸法を作図する際に、寸法設定で「寸法グループ化」を行った
	寸法線は、寸法値線・寸法値・寸法引出し線（寸法補助線）・端点矢印
	をまとめて DIMENSION命令 として変換し、寸法線の内容は
	ブロック名「*D〜」としてブロック定義されます。
	・指定角（水平／垂直）寸法
	・角度（３点）寸法
	・直径寸法
	・半径寸法
	として変換します。（※矢印の角度を45°以上にしないで下さい）
	寸法線を作図したあとに範囲選択→属性変更→曲線属性に変更　でも
	可能です。寸法値線＋寸法値を寸法図形として作図している場合にも
	対応しています。
	データ順は、
	寸法値線・寸法値（又は寸法図形）→寸法値線の延長線→寸法引出し線
	→端点矢印　という並びになっていないとうまく変換出来ない場合が
	あります。また、寸法属性も細かくチェックしていますので、
	寸法値を文字コマンドで作図した寸法線らしきもの、には対応出来ませんし
	属性クリアーや寸法線を作図したあと編集を掛けてデータ順を変えると
	対応出来ませんので御注意下さい。
	
	また、Jw_cad 仕様では、
	外部変形を実行すると曲線属性（寸法グループ化）は消滅し、
	SXF対応拡張寸法図形データも消滅して通常寸法図形データのみとなります。
	Jw_cad のバージョンが古い場合、ブロック編集・解除する事で曲線属性が
	消滅しますので、御注意下さい。

５．このソフトウェアについて

　　本ソフトウェアの翻案・著作権表示の書き換え・無断改造・無断配布・
　　無断転載・無断販売等を禁止します。
　　本ソフトウェアを利用する場合、利用者の責任の上で行って下さい。
　　本ソフトウェアを利用する事により損害等が生じた場合、
　　当方はいかなる保証も行いません。
　　また、本ソフトウェアについての質問・要望・修正要求等には
　　基本的に、応じられませんので、予め御了承下さい。

　　使用してみて気に入って下さった場合、及び、上記の内容を承諾して
　　いただいた場合、
　　郵便振替にて以下の口座へ払い込み（レジスト）をしてください。
　　（申し訳ありませんが、振替手数料は、払込者負担となっております。）
　　　　口座番号：００９１０−５−１４８５１６
　　　　加入者名：エーエフソフト
　　　　金額　　：　１０００円
　　通信欄に
　　　　E-Mail アドレス
　　　　レジストするソフト名「ＡＦｊｗｗ２ｄｘｆ」
　　を必ず記載してください。
　　当方に通知が届きましたら、そのE-Mailアドレス宛に御連絡メールを
　　送信させて頂きます。

　　※これは強制するものではありません。


６．バージョンアップ履歴

Ver.1.20 2025/10/27　更新
・Jw_cad Ver.10.x の Unicodeデータに対応
・画層名・線種名・ブロック名の文字数規制　を追加
・文字長さが半角255文字以上の場合、半角255文字以内にカット　を追加

Ver.1.14 2024/03/15
・出力DXFの「Active」「Model_Space」「Paper_Space」を小文字出力するよう修正
・出力DXFの文字データが 2007-DXF(UTF8)時、文字化けしていたのを修正
・□寸法を寸法図形化　追加

Ver.1.13 2022/01/15
・DXFファイルヘッダの図形範囲（$EXTMIN/$EXTMAX）の値が合っていなかった為,修正

Ver.1.12 2021/04/26
・レジストリからJWW関連付情報を読み込み、Jw_win.jwf があるかどうかの
　確認を行い、あれば REF_FILE定義を確認し、文字ファイル参照変換を行うよう追加
　もしも本ソフトウェアと同じフォルダ内に Jw_win.jwf がある場合には、こちらを
　優先してその中の REF_FILE定義を確認し、文字ファイル参照変換を行うよう追加
　（※「□埋込文字の展開」にチェックを入れている場合に有効）

Ver.1.11 2020/10/04　更新
・始点終点が同じ文字データを無視するよう追加

Ver.1.10 2020/05/01　更新
・点マーカー対応の追加
　点マーカーはブロックとして変換します。
　ブロック名は「_TRANS_TMARKER〜」としています（〜部に数値が入ります）。

Ver.1.09 2020/02/01　更新
・Jww1ren Ver.1.06 -90°回転を指示する「逆転」記入に対応

Ver.1.08 2019/10/29　更新
・Jw_cad Ver.8.10での埋込文字の日時関連の追加・修正

Ver.1.07 2019/04/06　更新
・文字スタイル設定の機能を追加

Ver.1.06 2019/01/19　更新
・□曲線属性ﾎﾟﾘﾗｲﾝ化の機能を追加

Ver.1.05 2018/12/20　更新
・［モデル＋複数レイアウト］の機能を追加

Ver.1.04 2018/11/17　更新
・□埋込文字の展開、□制御文字等の展開の機能を追加
・文字スタイルの第１フォントを「exthalf2.shx」に変更

Ver.1.03 2018/10/31　更新
・ODA FileConverterを利用することにより DWG変換する機能を追加

Ver.1.02 2018/10/30　更新
・画像(IMAGE)データ出力に対応

Ver.1.01 2018/10/02　更新
・「モデル＋ペーパー空間」指定時の
　ブロック内図形によるビューポート枠調整を行うよう追加

Ver.1.00 2018/09/25　初公開

