JW色線幅・線種変換 (jwcltpwc) version 1.10
Readme                                   Copyright(C) 2006-2025 AFsoft
----------------------------------------------------------------------
１．動作環境

　　パソコン：Windows Vista以降の動作するパソコン
　　ＯＳ　　：WindowsVista/7/〜 日本語版
　　メモリ　：2GB以上
　　ＨＤＤ　：本ソフトウェアを入れるディスクドライブ、及び、
	　　　変換先ディスクドライブには十分な空き容量がある事


２．概要

　　Jw_cad for Windows（以下、JWWと略します）で作成した JWW形式の
　　図面データ・JWS形式の図形データ（共、Ver.2.20〜7.00形式に対応）
　　に格納されている各要素の線色・線種・線幅を変更するための
　　変換ソフトです。
　　
　　※JWWのメニュー「設定」→「基本設定」の「色・画面」設定ページ
　　　で指定する各線色のRGB色を変更するソフトではありません。
　　
　　※JWC形式図面データ、JWK形式図形データは、線幅やSXF対応線色・線種
　　　といったデータ内容がありませんので、対応していません。
　　　線色・線種の変換を行いたい場合には、別に、フリーウェアとして
　　　「JW色線種変換」という変換ソフトを配布していますので、そちらを
　　　御利用下さい。

　　※Jw_cad Ver.7.00シリーズの画像同梱されたファイルは変換時に作業用の
　　　フォルダ（本ソフトをセットアップしたフォルダ内のTEMPフォルダ）へ
　　　一時的に保存します。そのため、本ソフトをセットアップするフォルダは
　　　必ず、十分な空き容量があることを確認して下さい。
　　　また、保存＆読み出しを行うため、同梱画像が大きければ大きい程、
　　　変換速度が遅くなりますので御注意下さい。

　　※レジストせず本ソフトを実行した場合、
　　　複数ファイル選択は出来ません。１ファイルずつの選択となります。
　　　また、試用時間は２分となります。


３．説明

　参照フォルダ
　　変換したい図面ファイル／図形ファイルのあるフォルダを指定します。
　　検索フォルダを指定すると、そのフォルダ以下にあるサブフォルダを
　　検索して画面左側にツリー状態で表示します。
　　フォルダツリーをクリックすると、その指定したフォルダ内にある
　　ファイルを画面右側のファイル一覧画面に表示します。

　ファイルの種類
　　ファイル一覧画面に表示するファイルの種類を選択します。
	「ALL Files (*.*)」
	「Jw_cad ファイル (*.jw?)」
	「Jw_cad 図面ファイル (*.jww)」
	「Jw_cad 図形ファイル (*.jws)」
	「JW_CAD 図面ファイル (*.jwc)」
	「JW_CAD 図形ファイル (*.jwk)」
　　のうちから選択して下さい。

　保存先フォルダ
　　変換したファイルを保存するフォルダを指定して下さい。
　　変換元のフォルダと変換先のフォルダを同じにして
　　変換する事は出来ません。
　　このフォルダ名欄は、次回起動時に
　　直前に指定されたフォルダ名が表示されます。

　変換設定(S)
　　各種変換設定を行います。予め設定をしておき、この変換設定に従って
　　各図面ファイル・図形ファイルの変換を行います。

　ファイル一覧画面
　　変換したい図面ファイル・図形ファイルを選択します。
　　JWW形式図面ファイル・JWS形式図面ファイル以外を選択しても
　　変換処理は行われません。
　　
　　項目名（「ファイル名」「Bytes」・・・）の間の区分線をドラッグする
　　事によって、表示間隔を広げる事が出来ます。また、項目名をクリック
　　する事によって、その項目名でファイル一覧を並び替える事が出来ます。
　　再度クリックすると、逆順で表示されます。
　　ファイルをダブルクリックすると、そのファイルの種類（拡張子）に
　　関連付けられているアプリケーションを起動して、そのファイルを開ける
　　事が出来ます。
　　
　　レジストして頂いた場合には、CTRLキー・SHIFTキーを押しながら
　　範囲選択する事によって、複数のファイルを一括変換する事が
　　出来るようになります。
　　（※複数フォルダをフォルダごと変換する事は出来ません）

　　［変換］ボタンをクリックすると、変換処理を開始します。
　　保存先に同じファイル名が存在する場合には、以前のファイルを
　　「BAK」形式としてリネームして残します。以前のBAK形式ファイルは
　　上書き保存されますので注意して下さい。
　　
　　レジストして頂いた場合には、
　　連続して何度もクリック出来るようになります。

　　［終了］をクリックするか、画面右上の[Ｘ]をクリックすると、
　　本ソフトウェアを終了します。

　　※変換速度や変換結果が期待したものと異なる場合には、
　　　レジストしないで下さい。

　　※保存先フォルダのディスク容量に十分な空き容量がある事を
　　　確認して下さい。
　　※保存先フォルダのディスクが書込可能な状態になっている事を
　　　確認して下さい。

３−１．変換設定

　３−１−１．線色線種・個別変換
　　設定画面で［線色線種・個別変換］タブにしている場合、
　　各線色毎の変換、各線種毎の変換を行います。

　線色・線幅設定
　　変換前の線色に対応する、変換後の線色番号と線幅を入力して下さい。
　　線色番号に「0」を入力すると無変換となります。
　　その線色番号を持つ要素の色は以前と同じまま変換されません。
　　線色番号に「1」から「8」を入力すると、線色１〜線色８　に
　　「9」を入力すると、補助線色　に
　　「101」〜「356」を入力すると、SXF対応線色１〜SXF対応線色256　に
　　変換されます。
　　※　SXF対応線色を指定した場合、Ver.2.20〜3.51形式ファイルは
　　　　Ver.4.20形式ファイルとして変換されます。
　　
　　線幅は、その線色に対応する線幅を指定する、という手法となっており、
　　1/100mm単位指定時の　各要素に割り振る事が出来る線幅を指定します。
　　従来の線色−線幅設定を行っている場合には、線幅指定は行わないよう
　　御注意ください。（線幅欄には「-1」又は「0」を指定して下さい）
　　線幅に「-1」を入力すると無変換となります。
　　線幅に「0」を入力すると、線幅は、基本幅での指定となります。
　　通常線色（線色１〜８、補助線色）の場合には、
　　JWWの設定→基本設定　色・画面　で設定される線幅で描画されます。
　　SXF対応拡張線色の場合には、線幅は 0.18mm となります。
　　線幅には、1/100mm単位で「1」〜「30000」の数値を指定する事が出来、
　　これは、0.01mm 〜 300mm に対応します。適切な値を指定して下さい。
　　※　線幅を指定した場合、Ver.2.20〜3.00形式ファイルは
　　　　Ver.3.51形式ファイルとして変換されます。

　線種設定
　　変換前の線種に対応する、変換後の線種番号を入力して下さい。
　　線種番号に「0」を入力すると無変換となります。
　　その線種番号を持つ要素の線種は以前と同じまま変換されません。
　　線種番号に「1」から「8」を入力すると、線種１〜線種８　に
　　「9」を入力すると、補助線種　に
　　「11」〜「15」を入力すると、ランダム線１〜５　に
　　「16」〜「19」を入力すると、倍長線種１〜４　に
　　「31」〜「62」を入力すると、SXF対応線種１〜SXF対応線種32　に
　　変換されます。
　　※　SXF対応線種を指定した場合、Ver.2.20〜3.51形式ファイルは
　　　　Ver.4.20形式ファイルとして変換されます。

　範囲選択
　　一度に複数の同一値を入力したい場合のため、設定表を［SHIFT］キーを
　　押しながら矢印キー［↑］［↓］で範囲選択をしておいて、
　　「◆範囲選択した線色を」［　　　］にする　　欄に数値を入れて
　　　［設定］ボタンをクリック、
　　「◆範囲選択した線幅を」［　　　］にする　　欄に数値を入れて
　　　［設定］ボタンをクリック、
　　「◆範囲選択した線種を」［　　　］にする　　欄に数値を入れて
　　　［設定］ボタンをクリック、
　　する事によって一括指定を行う事が出来るようになっています。

　各スイッチ
　　「□文字設定の線色番号も変更する」
　　　　JWWのメニュー「設定」→「基本設定」の「文字」設定ページ
　　　　で指定する各文字種に対応する色No の値も変更するかどうかを
　　　　指定する事が出来ます。
　　　　但し、この設定は SXF対応拡張線色を指定する事は出来ませんので
　　　　上記の線色・線幅設定で SXF対応拡張線色に指定されているものに
　　　　ついては、変換されず以前のままとなります。
　　
　　「□寸法設定の線色番号も変更する」
　　　　JWWのメニュー「設定」→「寸法設定」
　　　　で指定する「寸法線色」「引出線色」「矢印・点色」に対応する色No
　　　　の値も変更するかどうかを指定する事が出来ます。
　　　　但し、この設定は SXF対応拡張線色を指定する事は出来ませんので
　　　　上記の線色・線幅設定で SXF対応拡張線色に指定されているものに
　　　　ついては、変換されず以前のままとなります。
　　
　　「□線色指定のソリッド図形の線色番号を変更する」
　　　　任意色指定ではなく、線属性画面で線色指定をして作図したソリッド
　　　　図形の線色番号の値を変更するかどうかを指定する事が出来ます。
　　　　任意色指定で作図したソリッド図形の色は変わりません。
　　
　　「□寸法図形の線色番号・線幅を変更する」
　　　　寸法図形の中身の寸法値の文字、寸法値線の線分、
　　　　SXF対応拡張寸法図形の中身の寸法値の文字、寸法値線・引出線の
　　　　線分、寸法端点・基準点の点マーカー、の線色番号の値、及び、
　　　　線分の線幅を変更するかどうかを指定する事が出来ます。
　　　　ブロック内の寸法図形も変更する場合には、
　　　　下記の「□ブロック図形の線色番号・線幅を変更する」にも
　　　　チェックを入れて下さい。
　　
　　「□ブロック図形の線色番号・線幅を変更する」
　　　　ブロック内部の図形（ブロック定義部の各要素）の線色番号、及び、
　　　　線幅を変更するかどうかを指定する事が出来ます。
　　　　ブロック内部の寸法図形の線色・線幅を変更したい場合には上記の
　　　　「□寸法図形の線色番号・線幅を変更する」にも
　　　　チェックを入れて下さい。
　　
　　「□既に指定されている線幅を変更する」
　　　　各要素に個別に線幅が既に割り振られている場合、その線幅値を変更
　　　　したくない場合には、このチェックを入れないで下さい。
　　　　各要素に個別に線幅が既に指定していても、上記で指定した内容に
　　　　変更したい場合には、このチェックを入れて下さい。
　　
　　「□寸法図形の線種番号を変更する」
　　　　寸法図形の中身の寸法値線の線分、
　　　　SXF対応拡張寸法図形の中身の寸法値線・引出線の線分、
　　　　の線種番号を変更するかどうかを指定する事が出来ます。
　　　　ブロック内の寸法図形も変更する場合には、
　　　　下記の「□ブロック図形の線種番号を変更する」にも
　　　　チェックを入れて下さい。
　　
　　「□ブロック図形の線種番号を変更する」
　　　　ブロック内部の図形（ブロック定義部の各要素）の線種番号を
　　　　変更するかどうかを指定する事が出来ます。
　　　　ブロック内部の寸法図形の線種番号を変更したい場合には上記の
　　　　「□寸法図形の線種番号を変更する」にも
　　　　チェックを入れて下さい。
　
　３−１−２．線色線種・組合せ変換
　　設定画面で［線色線種・組合せ変換］タブにしている場合、
　　指定した変換元の線色及び線種の線・円弧データを
　　変換先線色・線種・線幅に変更します。
　　設定、点・文字・寸法図形・ソリッド図形データは変更しません。
　　ブロック図形は　上記の
　　　「□ブロック図形の線色番号・線幅を変更する」
　　　「□ブロック図形の線種番号を変更する」
　　の設定に従います。
　　最大１０パターンまで同時指定可能です。
　　チェックを入れていない場合は変更されません。
　　同じ線色＆線種を指定した場合は下のものが有効となります。
　　変換先の線色番号・線種番号・線幅の数値入力は上記と同じです。

　ボタン
　　［現在の設定を保存(S)］
　　［保存した設定を開く(O)］
　　　　現在の設定は自動的にiniファイルとして保存・呼び出しされますが、
　　　　設定内容を複数保存・呼び出ししたい場合に利用します。
		※別ソフト「JW色線種変換」の設定ファイルを
		　読み書きする事は出来ません。

　設定を行った後は［ＯＫ］ボタンをクリックして下さい。
　［キャンセル］や画面右上の［×］をクリックすると、
　設定内容は保存されませんので注意して下さい。


４．このソフトウェアについて

　　本ソフトウェアは、シェアウェアです。
　　本ソフトウェアの著作権は、AFsoft(エーエフソフト) にあります。
　　本ソフトウェアの翻案・著作権表示の書き換え・無断改造・無断配布・
　　無断転載・無断販売等を禁止します。
　　本ソフトウェアを利用する場合、利用者の責任の上で行って下さい。
　　本ソフトウェアを利用する事により損害等が生じた場合、
　　当方はいかなる保証も行いません。
　　また、本ソフトウェアについての質問・要望・修正要求等には
　　基本的に、応じられませんので、予め御了承下さい。

　　使用してみて気に入って下さった場合、及び、上記の内容を承諾して
　　いただいた場合、
　　郵便振替にて以下の口座へ払い込み（レジスト）をしてください。
　　（申し訳ありませんが、振替手数料は、払込者負担となっております。）
　　　　口座番号：００９１０−５−１４８５１６
　　　　加入者名：エーエフソフト
　　　　金額　　：　１０００円
　　通信欄に
　　　　E-Mail アドレス
　　　　レジストするソフト名「ＪＷ色線幅・線種変換」
　　を必ず記載してください。
　　当方に通知が届きましたら、そのE-Mailアドレス宛に御連絡メールを
　　送信させて頂きます。

　　※これは強制するものではありません。


５．バージョンアップ履歴

Ver.1.10 2025/10/08　更新
・開発環境を DelphiXE4・VCL に変更
・Jw_cad Ver.10.x の Unicode文字に暫定対応

Ver.1.04 2017/04/06　更新
・［線色線種・組合せ変換］を追加しました。

Ver.1.03 2010/05/30　更新
・Jw_cad Ver.7.00のデータ形式（画像同梱含む）に対応しました。

Ver.1.02 2009/01/16　更新
・指定した図面・図形ファイルの要素の
　線色値がイレギュラー値（{1〜9,101〜356}以外）の場合、
　　　線色１に
　線幅値がイレギュラー値（{0〜30000}以外）の場合、
　　　線幅「0」(基本線幅)に
　線種値がイレギュラー値（{1〜9,11〜19,31〜62(46を除く)}以外）の場合、
　　　線種１(実線)に
　変換するよう追加
　（設定、寸法図形、ブロック図形、を変換対象としていない場合は
　　変換されませんので御注意下さい）

Ver.1.01 2007/01/25　更新
・メニュー「設定」に「現在の設定を保存」「保存した設定を開く」を追加
・[JWW/JWS設定]内にボタン［現在の設定を保存］［保存した設定を開く］を追加

Ver.1.00 2006/12/16　公開

