JWLayMover version 1.10
Readme                                   Copyright(C) 2008-2025 AFsoft
----------------------------------------------------------------------
１．動作環境

　　パソコン：Windows Vista以降の動作するパソコン
　　ＯＳ　　：WindowsVista/7/〜 日本語版
　　メモリ　：2GB以上
　　ＨＤＤ　：本ソフトウェアを入れるディスクドライブ、及び、
	　　　変換先ディスクドライブには十分な空き容量がある事


２．概要

　　JW_CAD（DOS版 JW_CAD）で作成した JWC形式の図面データ、JWK形式の
　　図形データ、及び、Jw_cad for Windows（以下、JWWと略します）で作成
　　した JWW形式の図面データ、JWS形式の図形データ（Ver.2.20〜7.00形式
　　に対応）に格納されている各データ要素のレイヤを、ドラッグ＆ドロップ
　　する事によって移動するための変換ソフトです。
　　図面／図形データが大きくなればなるほど、ファイルの読み書きや画面表示
　　の速度が遅くなりますので御注意下さい。
　　
　　※レジストされていない場合は、
　　　ドラッグ＆ドロップは１起動３回迄と制限されています。
　　　また、試用時間は２分となります。
　　　それ以外については通常状態と同じです。


３．説明

　メニュー「ファイル(F)」→「開く(O)」にて、図面／図形データを開きます。
　　開ける図面／図形データは、１つずつとなります。
　　複数のデータを一度に指定する事は出来ません。

　メニュー「設定(S)」→「背景色(B)」→「白色(W)」又は「黒色(B)」にて
　図面／図形の背景色を設定する事が出来ます。

　メニュー「設定(S)」→「レイヤ内要素数が0の場合、背景色をグレーにする(G)」
　にチェックを入れた状態にすると、サムネイル表示にて、レイヤ内要素数が 0
　の場合、背景色をグレー色にする事が出来ます。
　※　レイヤグループ毎の画面を表示している場合には、すぐに反映されません
　　　ので、一旦画面を閉じて、再度、開きなおして下さい。
　※　図面／図形データ量が多ければ多いほど、表示する時間が掛かりますので
　　　御注意下さい。

　メニュー「設定(S)」→「詳細表示モード(Z)」
　にチェックを入れていない状態は、簡易表示モードでの表示となり、
　チェックを入れた状態にすると、詳細表示モードでの表示となります。
	簡易表示モード：線種は全て実線となります
			線幅は全て「1」となります
			画像は表示されずボックス表示となります
	詳細表示モードにすると描画速度は遅くなりますので
	御注意下さい。
	※この表示モードによりデータが変わる訳ではありません。
	　画面描画速度が変化するだけです。

　画面下のタブ「ALL」で、全レイヤの合成表示、
　タブ「LayerGroup」で、各レイヤグループ毎のサムネイル表示、となります。
　図面／図形データの状態にかかわらず、
　全てのレイヤグループ・レイヤが表示されます。
　※　レイヤ状態は変更されません。本ソフトで一時的に表示状態となります。
　　　データが全て見えていないとレイヤ移動作業に弊害が出るやもしれない為
　　　このようになっています。

　「ALL」状態では、「AFJWV」同様、両ボタンドラッグ、ホイールスクロールに
　よる画面の拡大縮小移動表示が可能です。（ホイールドラッグ移動は未対応）

　各レイヤグループ毎のサムネイル表示では、現在倍率での表示となります。
　サムネイル表示は、画面を４×４に区分けして表示されます。また、
　サムネイル画面のすぐ上にレイヤグループ番号・尺度・レイヤグループ名が表示
　されますので、全体画面の縦横比率とサムネイル画面の縦横比率が異なって
　画面からはみ出す要素が出る場合がありますが、その場合は余裕を持たせて表示
　するようにして下さい。
　サムネイル表示状態で画面を再描画したい場合は、タブ切替を行うと可能です。

　サムネイル画面をマウス左ボタンでダブルクリックすると、そのレイヤグループ
　内のレイヤ別サムネイル画面が表示されます。この画面は２つまで表示する事が
　出来ます。
　サムネイル画面をマウス右ボタンで押したまま、別のサムネイル画面の位置へ
　マウス移動し、マウス右ボタンを離す（右ボタンでのドラッグ＆ドロップ操作）
　ことによって、レイヤグループ毎でのレイヤ移動を行う事が可能です。

　同様に、
　レイヤ別サムネイル画面を表示し、そのサムネイル画面をマウス右ボタンで押し
　たまま、別のサムネイル画面の位置へマウス移動し、マウス右ボタンを離す
　（右ボタンでのドラッグ＆ドロップ操作）ことによって、
　レイヤ毎でのレイヤ移動を行う事が可能です。

　更に、あるレイヤグループ内にあるレイヤ内容を、別のレイヤグループ内へ
　レイヤ移動を行う事も可能です。
　レイヤ別サムネイル画面を２つ表示させておき、片方からもう片方へ、右ボタン
　でのドラッグ＆ドロップ操作を行います。

　※　レイヤグループ内データを、あるレイヤグループ内のレイヤ内へ、及び
　　　レイヤグループ内のレイヤ内容を　レイヤグループ内へ
　　　レイヤ移動する事は出来ません。（※親→子、子→親のレイヤ移動は不可）

　レイヤ移動の際、レイヤ名の移動を同時に行います。
　（元レイヤのレイヤ名は空状態となります。
　　※　JWK/JWS図形データにレイヤ名はありません）
　レイヤ状態（編集可能、表示のみ、非表示、プロテクト）及び尺度（縮尺）は
　変わりません。

　各データ要素の座標データは一切編集していません。
　※　JWK図形データは実寸データで、その他のJWC/JWW/JWSとは状況が異なる
　　　場合があるやもしれませんので御注意下さい。

　寸法図形内・ブロック図形内のデータ要素のレイヤ情報も変更されます。
　※　SXF経由での図面の場合、図面全体がブロック化される場合が多いため
　　　ブロック図形内が変更されないとまずい場合がありますので、
　　　このような仕様となっています。
　※　レイヤ優先状態のブロック図形、そうでないブロック図形、いずれも
　　　ブロック図形内のデータ要素のレイヤ情報は変更されます。

　メニュー「ファイル(F)」→「名前を付けて保存(A)」にて、
　レイヤ移動した図面／図形データをファイルに保存します。
　　　同一形式、同一バージョンでの保存となります。

　※　保存先に、既に同じファイル名が存在する場合には、以前のファイルを
　　　○○○.JWW → ○○○._JWW のようにリネームして残します。
　　　※　既に○○○._JWW が存在する場合には、既にあった方がそのまま残り
　　　　　後の上書きしたファイルは削除される事になりますので御注意下さい。

　メニュー「ファイル(F)」→「閉じる(X)」にて、
　　　本ソフトを終了します。　画面右上の[×]クリックでも終了します。
　　　必要な図面／図形ファイルは必ず直前に保存するようにして下さい。

　　※変換元の図面ファイルは必ず残すようにして下さい。

　　※変換速度や変換結果が期待したものと異なる場合には、
　　　レジストしないで下さい。


４．このソフトウェアについて

　　本ソフトウェアは、シェアウェアです。
　　本ソフトウェアの著作権は、AFsoft(エーエフソフト) にあります。
　　本ソフトウェアの翻案・著作権表示の書き換え・無断改造・無断配布・
　　無断転載・無断販売等を禁止します。
　　本ソフトウェアを利用する場合、利用者の責任の上で行って下さい。
　　本ソフトウェアを利用する事により損害等が生じた場合、
　　当方はいかなる保証も行いません。
　　また、本ソフトウェアについての質問・要望・修正要求等には
　　基本的に、応じられませんので、予め御了承下さい。

　　使用してみて気に入って下さった場合、及び、上記の内容を承諾して
　　いただいた場合、
　　郵便振替にて以下の口座へ払い込み（レジスト）をしてください。
　　（申し訳ありませんが、振替手数料は、払込者負担となっております。）
　　　　口座番号：００９１０−５−１４８５１６
　　　　加入者名：エーエフソフト
　　　　金額　　：　１０００円
　　通信欄に
　　　　E-Mail アドレス
　　　　レジストするソフト名「ＪＷＬａｙＭｏｖｅｒ」
　　を必ず記載してください。
　　当方に通知が届きましたら、そのE-Mailアドレス宛に御連絡メールを
　　送信させて頂きます。

　　※これは強制するものではありません。


５．バージョンアップ履歴

Ver.1.10 2025/10/13　更新
・開発環境を DelphiXE4・VCL に変更
・Jw_cad Ver.10.x の Unicodeデータに対応
・〜Ver.1.05 の設定は引継ぎ出来ませんので注意

Ver.1.05 2013/09/04　更新
・内部の微調整

Ver.1.04 2012/09/03　更新
・メニュー「設定(S)」
　　→「背景色(B)」→「白色(W)」「黒色(B)」追加
　　→「レイヤ内要素数が0の場合、背景色をグレーにする(G)」追加
・ファイルを開いた後、全体表示を行うよう修正

Ver.1.03 2012/03/13　更新
・JWW図面ファイルの図面メモの上段・下段の切り分けが出来なかった件を修正

Ver.1.02 2011/01/13　更新
・レイヤ表示で、レイヤ名がグループ名になっていましたので修正

Ver.1.01 2010/05/30　更新
・Jw_cad Ver.7.00のデータ形式（画像同梱含む）に対応しました。

Ver.1.00 2008/10/09　公開

