JWW仮点to実点 (jwwVten) version 1.10
Readme                                   Copyright(C) 2008-2025 AFsoft
----------------------------------------------------------------------
１．動作環境

　　パソコン：Windows Vista以降の動作するパソコン
　　ＯＳ　　：WindowsVista/7/〜 日本語版
　　メモリ　：2GB以上
　　ＨＤＤ　：本ソフトウェアを入れるディスクドライブ、及び、
	　　　変換先ディスクドライブには十分な空き容量がある事


２．概要

　　本ソフトウェアは、Jw_cad for Windows（以下、JWWと略します）で作成した
　　JWW形式の図面データ、JWS形式の図形データ（Ver.2.20〜7.00形式に対応）
　　に格納されている仮点の点データ要素を　実点の点データ要素に変換するため
　　の変換ソフトです。
　　また、逆に、実点を仮点に変更する事も可能です。
　　SXF対応寸法図形要素内の点データのチェック、及び、ブロック図形内の
　　点データ要素の変換も同時に行う事が出来ます。

　　※Jw_cad Ver.7.00シリーズの画像同梱されたファイルは変換時に作業用の
　　　フォルダ（本ソフトをセットアップしたフォルダ内のTEMPフォルダ）へ
　　　一時的に保存します。そのため、本ソフトをセットアップするフォルダは
　　　必ず、十分な空き容量があることを確認して下さい。
　　　また、保存＆読み出しを行うため、同梱画像が大きければ大きい程、
　　　変換速度が遅くなりますので御注意下さい。

　　※レジストせず本ソフトを実行した場合、
　　　複数ファイル選択は出来ません。１ファイルずつの選択となります。
　　　また、試用時間は２分となります。


３．説明

　参照フォルダ
　　変換したい図面ファイル／図形ファイルのあるフォルダを指定します。
　　検索フォルダを指定すると、そのフォルダ以下にあるサブフォルダを
　　検索して画面左側にツリー状態で表示します。
　　フォルダツリーをクリックすると、その指定したフォルダ内にある
　　ファイルを画面右側のファイル一覧画面に表示します。

　ファイルの種類
　　ファイル一覧画面に表示するファイルの種類を選択します。
	「ALL Files (*.*)」
	「Jw_cad ファイル (*.jw?)」
	「Jw_cad 図面ファイル (*.jww)」
	「Jw_cad 図形ファイル (*.jws)」
	「JW_CAD 図面ファイル (*.jwc)」
	「JW_CAD 図形ファイル (*.jwk)」
　　のうちから選択して下さい。

　保存先フォルダ
　　変換したファイルを保存するフォルダを指定して下さい。
　　変換元のフォルダと変換先のフォルダを同じにして
　　変換する事は出来ません。
　　このフォルダ名欄は、次回起動時に
　　直前に指定されたフォルダ名が表示されます。

　変換設定(S)
　　各種変換設定を行います。予め設定をしておき、この変換設定に従って
　　各図面ファイル・図形ファイルの変換を行います。

　ファイル一覧画面
　　変換したい図面ファイル・図形ファイルを選択します。
　　JWW形式図面ファイル・JWS形式図面ファイル以外を選択しても
　　変換処理は行われません。
　　
　　項目名（「ファイル名」「Bytes」・・・）の間の区分線をドラッグする
　　事によって、表示間隔を広げる事が出来ます。また、項目名をクリック
　　する事によって、その項目名でファイル一覧を並び替える事が出来ます。
　　再度クリックすると、逆順で表示されます。
　　ファイルをダブルクリックすると、そのファイルの種類（拡張子）に
　　関連付けられているアプリケーションを起動して、そのファイルを開ける
　　事が出来ます。
　　
　　レジストして頂いた場合には、CTRLキー・SHIFTキーを押しながら
　　範囲選択する事によって、複数のファイルを一括変換する事が
　　出来るようになります。
　　（※複数フォルダをフォルダごと変換する事は出来ません）

　　［変換］ボタンをクリックすると、変換処理を開始します。
　　保存先に同じファイル名が存在する場合には、以前のファイルを
　　「BAK」形式としてリネームして残します。以前のBAK形式ファイルは
　　上書き保存されますので注意して下さい。
　　
　　レジストして頂いた場合には、
　　連続して何度もクリック出来るようになります。

　　［終了］をクリックするか、画面右上の[Ｘ]をクリックすると、
　　本ソフトウェアを終了します。

　　※変換元の図面ファイルは必ず残すようにして下さい。

　　※変換速度や変換結果が期待したものと異なる場合には、
　　　レジストしないで下さい。

　　※保存先フォルダのディスク容量に十分な空き容量がある事を
　　　確認して下さい。
　　※保存先フォルダのディスクが書込可能な状態になっている事を
　　　確認して下さい。

３−１．変換設定

　○仮点→実点
	これにチェックを入れると、仮点を実点に変換する事が出来ます。

　　□点マーカーにする（Ver.3.00〜対応）
	これにチェックを入れると、通常の実点ではなく、点マーカーに
	変換する事が出来ます。以下の「点コード」「表示倍率」は有効
	となります。Ver.3.00未満のデータの場合には、点マーカーには
	対応していませんので無効となります。

　　点コード
	上記の「点マーカーにする」にチェックを入れた場合に有効と
	なります。
	点コードは、＊、○、・、＋、□、△、×　のうちから選択する
	事が出来ます。

　　表示倍率
	上記の「点マーカーにする」にチェックを入れた場合に有効と
	なります。
	点マーカーの表示倍率となります。標準値は、1.0 です。
	大き過ぎると画面が乱れますので御注意下さい。

　○実点→仮点
	これにチェックを入れると、実点を仮点に変換する事が出来ます。
	仮点は印刷されなかったり、
	Jw_cadの外部変形では選択出来なかったり、
	JWC形式で保存した場合は最大100点迄になったり、
	JWK形式で保存した場合は消えてしまったり、しますので
	取り扱いには注意が必要となります。

　　□点マーカーを変換対象とする
	これにチェックを入れると、
	点マーカー　点コード：＊、○、・、＋、□、△、×　のデータも
	仮点に変換します。

　　□点マーカー端点(黒丸・矢印等)を変換対象とする
	これにチェックを入れると、
	点マーカー　端点コード：
		blancked arrow　　blancked box　　blancked dot
		dimension origin　　filled box　　filled arrow
		filled dot　　integral symbol　　Open Arrow
		slash　　unfilled arrow
	のデータも仮点に変換します。これにより、下記の
	「□SXF対応寸法図形要素の点データも確認し対応する」に
	チェックを入れている場合、
	SXF対応寸法図形の端点矢印が仮点化されてしまいますので
	要注意となります。
	======
	この変換が本当に必要になった場合にのみチェックを入れる
	ようにして下さい。

　□SXF対応寸法図形要素の点データも確認し対応する
	Ver.4.20形式以降の場合には、SXF対応の寸法図形要素として、
	寸法線端点、寸法補助線（引出線）、寸法基準点、を持ちますが
	このチェックを入れた場合、
	通常は有り得ませんが、この寸法線端点、寸法基準点に「仮点」
	が指定されてしまっている場合、これを、実点に変換する事が
	出来ます。寸法線端点の場合、点マーカーを指定する場合には、
		＊　→　7:● filled dot
		○　→　3:○ blanked dot
		・　→　4:○ dimension origin
		＋　→　6:▲(右) filled arrow
		□　→　2:□ blanked box
		△　→　1:△(右) blanked arrow
		×　→　9:＞ open arrow
	のように変換するものとします。
	また、「○実点→仮点」にチェックを入れている場合には、
	このチェックを入れる事で、SXF対応の寸法図形要素データも
	変換対象とします。

　□ブロック図形内も変換対象とする
	このチェックを入れた場合には、ブロック図形内の仮点も
	実点（点マーカー）に変換する事が出来ます。
	チェックを入れない場合には、ブロック図形内の仮点は変換されず
	そのままとなります。
	「○実点→仮点」にチェックを入れている場合には、
	このチェックを入れる事でブロック図形内の実点データも
	仮点データに変換する事が出来ます。

　設定を行った後は［ＯＫ］ボタンをクリックして下さい。
　［キャンセル］や画面右上の［×］をクリックすると、
　設定内容は保存されませんので注意して下さい。


４．このソフトウェアについて

　　本ソフトウェアは、シェアウェアです。
　　本ソフトウェアの著作権は、AFsoft(エーエフソフト) にあります。
　　本ソフトウェアの翻案・著作権表示の書き換え・無断改造・無断配布・
　　無断転載・無断販売等を禁止します。
　　本ソフトウェアを利用する場合、利用者の責任の上で行って下さい。
　　本ソフトウェアを利用する事により損害等が生じた場合、
　　当方はいかなる保証も行いません。
　　また、本ソフトウェアについての質問・要望・修正要求等には
　　基本的に、応じられませんので、予め御了承下さい。

　　使用してみて気に入って下さった場合、及び、上記の内容を承諾して
　　いただいた場合、
　　郵便振替にて以下の口座へ払い込み（レジスト）をしてください。
　　（申し訳ありませんが、振替手数料は、払込者負担となっております。）
　　　　口座番号：００９１０−５−１４８５１６
　　　　加入者名：エーエフソフト
　　　　金額　　：　１０００円
　　通信欄に
　　　　E-Mail アドレス
　　　　レジストするソフト名「JWW仮点to実点」
　　を必ず記載してください。
　　当方に通知が届きましたら、そのE-Mailアドレス宛に御連絡メールを
　　送信させて頂きます。

　　※これは強制するものではありません。


５．バージョンアップ履歴

Ver.1.10 2025/10/10　更新
・開発環境を DelphiXE4・VCL に変更
・Jw_cad Ver.10.x の Unicode文字に暫定対応
・〜Ver.1.02 の設定は引継ぎ出来ませんので注意

Ver.1.02 2013/07/08　更新
・実点→仮点の変換も出来るように対応しました。

Ver.1.01 2010/05/30　更新
・Jw_cad Ver.7.00のデータ形式（画像同梱含む）に対応しました。

Ver.1.00 2008/06/27　公開

